**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА**

одобрена с Решение № 310/28.04.2017 г. на Директора на ИО-БАН

**ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ:**

**“Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“**

2017 г.

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I - Предмет на обществената поръчката

Раздел II – Документация за участие и подаване на офертите

Раздел III – Комуникация

Раздел IV - Изисквания към участниците в откритата процедура

Раздел V – Общи изисквания към офертата

Раздел VI - Гаранции

Раздел VII - Критерий за възлагане

Раздел VIII - Правила и ред за провеждане на откритата процедура

Раздел IX - Приложения (образци):

ЕЕДОП /образец/

Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП /образец/

Техническо предложение /образец/

Ценово предложение /образец/

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “**Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“ (проект)**

Техническа спецификация

Ремонтна ведомост

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

**I. Обща информация**

**1. Възложител** **на поръчката:**

Възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на ИО-БАН, гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40 - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

**2.** **Предмет** **на поръчката:**

Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“**

**3.** **Обект на настоящата обществена поръчка:**

„Услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

**4.** **Вид на процедурата:**

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП.

**5.** **Правно основание за откриване на процедурата:**

чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т. 14, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, чл. 18, ал. 1, т. 1 във вр. ал. 2, чл. 73, ал. 1, предложение първо и чл. 74 ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.1. Кратко описание на предмета на обществената поръчка:

1. Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“.**

**Чл.2.** (1) При изпълнение на поръчката следва да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА –„Морска администрация” на НИК „АКАДЕМИК”.НИК „АКАДЕМИК” е многоцелеви, универсален научно-изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.

(2) Услугите по ремонтните работи, предмет на настоящата обществена поръчка следва да бъдат изпълнени съгласно ремонтна ведомост, одобрена от възложителя и БКР, и приложена към настоящата документация. Техническата спецификация включва изискванията на Възложителя относно съдържанието и обхвата на конкретните дейности ,попадащи в обхвата на предмета на обществената поръчка, които следва да бъдат извършени от Изпълнителя.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: обслужване на кораба по време на ремонта, Докови работи; почистване и боядисване на корпуса, Танкове и цистерни,палубни хидравлични механизми,Ремонт тръбопроводи,Главен двигател:,Въздушно - пускови бутилки , Помпи,Дизел генератори,ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР, РЕМОНТ ПО ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕТО, Ел. двигатели по механизми, АВАРИЕН ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР (АДГ), КИП и АВТОМАТИКА,, Брашпил тип БЧ, Надстройка и жилищни помещения, Радио оборудване, ,САНТИНИ В МАШИННОТО ОТДЕЛЕНИЕ – площ 210 м2, Подмяна метал и други съобразно ремонтната ведомост

(3) Възложителят предоставя възможност на потенциалните участници да извършват **огледи на кораба, които могат да бъдат извършвани всяка сряда от 10 до 12:30 часа ,** **до деня определен за подаване на офертите.За целта** потенциалните участници могат да заявят своето желание за оглед предходния ден до 15:00часа на тел: 052 370 484 или email: [office@io-bas.bg](mailto:office@io-bas.bg). По настоящем постоянната стоянка на кораба е на кей Аспарухово, гр.Варна.

(4)Техническата спецификация и ремонтната ведомост са неразделна част от настоящатата документация.**Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.**

Чл.3. (1) Общата стойност на поръчката е в размер **до 950 000 лева (деветстотин и петдесет хляди лева) без ДДС.**

*Съгласно разпоредбите на ЗДДС, доставката на услугата по настоящата обществена поръчка се облага с нулева ставка.*

**(2)** Финансирането по настоящата поръчка е чрез отпусната целева бюджетна субсидия от Министерския съвет на Република България.

**Чл.4.** **Място на изпълнение на поръчката**: в акваторията на РБългария на корабостроителен и/или кораборемонтен завод.

Свидетелството за годност на НИК „Академик“ е за акваторията на вътрешните морски води, териториалното море и ИИЗ на РБългария, с отдалеченост от убежище до 20 морски мили с валидност до 31.12. 2016г. и е изтекло към момента на обявяване на настоящата поръчка (Свидетелство за годност, издадено от МА-Варна, 17 август 2016)

Транспортирането на кораба до акваторията на Изпълнителя и обратно е за сметка на Възложителя. Възложителят поема разходите по транспортирането само ако съоръженията за извършване на ремонта на Изпълнителя са на разстояние на не повече от 15 мили от постоянната стоянка на кораба, в противен случай разходите са за сметка на Изпълнителя.

Въвеждането и извеждането до / от завода са задължения на Изпълнителя, и са за негова сметка

**Чл.5. (1) Срокът на договора:** до 60 календарни дни от датата на сключване на договора за изпълнение.

**(2) Срок на изпълнение:** Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до 30 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на акт за началото на ремонта и е до подписване на акт за завършване на ремонтните дейности.

**Чл.6. Отчитане/приемане и заплащане:**

**(1)** **Отчитането/приемането на дейностите** предмет на поръчката въз основа на: -утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за край на ремонта и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за изпълнение на ремонтните работи.

- Завършена технология с всички необходими операции;

- Изпълнени ремонтни дейности в съответствие с всички действащи към момента на изпълнение норми за съответния вид работа съгласно действащато европейско и и национално законодателство;

- Качеството на извършваните ремонтни работи ще бъде наблюдавано от Класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция „Морска администрация”, като всеки етап от ремонта ще се счита за приет, ако е приет и от представителя на Класификационната организация .

- Изпълнени предписания, предявени от комисията назначена от Възложителя и специализираните контролни органи;

- Единичните цени, посочени в Ремонтната ведомост от ценовата оферта са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, материалите, Оборудването и др., освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

- В случай, че в единична цена от Ремонтната ведомост от ценовата оферта не са включени цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им допълнително и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.

- Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

- Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените количества;

- В случай, че за сметка на определен вид работа от Ремонтната ведомост ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Възложителя.

- Изпълнението на непредвидени работи\* ще става с издаване на Нараждания за промяна. Нарежданията за промяна ще се изготвят от Възложителя и трябва да бъдат добре обосновани; описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа; отделна ремонтна ведомост подписана от изпълнител и Възложител. Единичните цени ще бъдат тези от подписания договор. При необходимост от нова единична цена, се доказва с анализ одобрен от Възложителя. Непредвидени разходи, се усвояват само и единствено при необходимост от ремонт, след вдигане на кораба на док, съгласувани и обективирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Класификационната организация БКР и ИА „Морска администрация”, по съответния ред.

*\*Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Непредидени обстоятелства са установените при дефектация на корпуса на кораба, корабните системи,  машини и механизми дефекти, които не позволяват експлоатацията на съответната система или на кораба без да бъде извършен ремонт, скрити повреди, констатирани при ремонта. Тези обстоятелства се констатират с протокол, който се подписва от Възложителя и Изпълнителя, а когато касаят поднадзорки на класификационната организация системи и БКР*

**(2)** **Заплащане**:

**-**авансово плащане в размер на 30% от цената по договора, в срок от 5 работни дни от датата на сключване на договора и въз основа на представени: фактура и гаранция, покриваща целия размер на авансовото плащане, но без ДДС. Авансът се счита за върнат след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави документи (акт), че минимум 30 % от стойността по договора са изпълнени и са приети от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се възстановява чрез удръжки (една или повече) от дължимото към Изпълнителя окончателно плащане;

**-** Окончателното плащане – в срок до 30 дни от извършване на всички ремонтни работи, описани в Ремотна ведомост и подписан двустранно Акт за край на ремонта и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Инсититут по окенаология-БАН).

**Чл.7.** **Контролът по изпълнение на поръчката** :

**(1) Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от**  Директора на ИО-БАН

**Раздел III**

**ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

**И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

**Чл. 8.** **(1)** Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на интернет страница на ИО-БАН – http://www.io-bas.bg/ , в раздел “Профил на купувача”-връзка http://www.io-bas.bg/porachki\_2017/OP\_05\_2017.html към самостоятелния раздел в Профила на купувача.

**(2)** Всички решения по чл. 100 от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл. 100, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от лицата разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочения в ал. 1 интернет адрес.

**(3)** За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочения в ал. 1 интернет адрес.

**(4)** В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП датата, часът и мястото за отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в ал.1 интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

**Чл.9.** Всяка оферта задължително съдържа:

**- Документи свързани с участието в процедурата** (представят се в отделна папка)

**Документите се представят и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf\* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи.**

**- Техническо предложение** (представя се в отделна папка)

**Техническо предложение се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf\* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Текстовата част на ''Техническото предложение'', се записват и във формат \*.doc.**

**- Ценово предложение –** поставено в **отделен непрозрачен плик** с надпис **„Предлагани ценови параметри“**. Върху плика следва да се отбележи и наименованието на участника.

**Съдържанието на плика с ценовото предложение се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf\* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя в плика с ценовото предложение, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Текстовата част на ''Ценовото предложение'', се записват и във формат \*.doc. Количествено стойностната сметка от ''Ценовото предложение'', се записват и във формат \*.xls.**

**Чл.10.** Документите по чл. 9 се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се отбелязва:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. предмета на обществената поръчка: **„Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“.**

**Чл.11. (1)** Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект офертни документи.

**(2)** Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ИО-БАН ,гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40.

**(3)** Крайният срок за внасяне на офертните документи е до **17:00** часа на **05.06.2017г.**

*\*Забележка: Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред деловодството на ИО-БАН ,гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40 , все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.*

*Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Няма да се приемат оферти от лица, които не са включени в списъка.*

**(4)** Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура е на  **06.06.2017г.** от **10:00** часа в сградата на ИО-БАН ,гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40**.** На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителят на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

**(5)**  На основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията определен от Възложителя е до 5 месеца от датата на първото заседание на Комисията.

**(6)** Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП.

**Чл.12. (1)** Възложителят не приема за участие в процедурата на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или такава с нарушена цялост.

**(2)** Допълнение или промяна на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

**(3)**При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на ИО-БАН ,гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40, а не датата на изпращане, отбелязана на пощенското клеймо.

**Раздел IV**

**КОМУНИКАЦИЯ**

**Чл.13.** Комуникацията между Възложителя и участниците, по отношение на настоящата процедура се провежда на български език.

**Чл.14.** Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

**(1)** Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

1. лично;
2. по пощата, с обратна разписка на посочения адрес от участника в ЕЕДОП;
3. по факс, на посочения от участника в ЕЕДОП номер;
4. по електронен път, посочен електронен адрес от участника в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
5. чрез комбинация от посочените по-горе начини.

**(2)** За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

1. лично;
2. на посочения от участника адрес за кореспонденция в ЕЕДОП, след получена обратна разписка за доставка;
3. на посочения от участника номер на факс в ЕЕДОП, след получено генерирано съобщение за получаване;
4. на посочения от участника e-mail адрес в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

5. при комбинация от средства, датата за получаване се счита от първата настъпила.

**(3)** Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените в ал.1 и ал.2 способи само за документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП и ППЗОП.

В предвидените от ЗОП и ППЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само чрез Профила на купувача на адресите, посочени в чл.8, ал.1 от настоящата документация.

Раздел V

**ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА**

**Чл. 15. Общи изисквания към участниците**

**(1)** В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

**(2)** Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

**(3)** Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

**(4)** В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

**(5)** Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

**(6)** Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.

**(7)** Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по [ал.2 -](javascript:%20Navigate('чл101_ал8-11');) 6 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

**(8)**1. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2. В случаите по [т. 1](javascript:%20Navigate('чл36_ал1');), ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

**(9)** **Обединение**

**1.** В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

**2.** Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

**3.** Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя копие от учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

* правата и задълженията на участниците в обединението;
* разпределението на отговорността между членовете на обединението;
* дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

**4.** Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

**5.** В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора.

**(10)** **Подизпълнители**

**1.** Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

**2.** Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

**3.** Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 2.

**4.** Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

**5.** Разплащанията по т. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

**6.** Към искането по т. 5, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

**7.** Възложителят има право да откаже плащане по т. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

**8.** Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

**9.** Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

**10.** След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

**11.** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

* за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
* новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

**12.** При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съобразно чл. 75, ал. 2 ППЗОП.

**(11) Използване на капацитета на трети лица.**

**1.** Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

**2.** По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

**3.** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

**4.** Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

**5.** Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.

**6.** Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

**7.** Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2 –4.

**Чл.16. Лично състояние на участниците:**

**(1)** Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл.55, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

**1.** е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по [чл. 108а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art108а&Type=201/), [чл. 159а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159а&Type=201/) – [159г](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159г&Type=201/), [чл. 172](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art172&Type=201/), [чл. 192а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art192а&Type=201/), [чл. 194](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art194&Type=201/) – [217](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art217&Type=201/), [чл. 219](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art219&Type=201/) – [252](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art252&Type=201/), [чл. 253](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art253&Type=201/) – [260](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art260&Type=201/), [чл. 301](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art301&Type=201/) – [307](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art307&Type=201/), [чл. 321](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321&Type=201/), [321а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321а&Type=201/) и [чл. 352](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art352&Type=201/) – [353е от Наказателния кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art353е&Type=201/);

**2.** е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 10.1. в друга държава членка или трета страна;

**3.** има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Изискването не се прилага в случаите на чл.54, ал.3 от ЗОП.

**4.** е налице неравнопоставеност в случаите по [чл.44, ал.5](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art44_Al5&Type=201/) от ЗОП;

**5.** е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

**6.** е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил [чл. 118](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art118&Type=201/), [чл. 128](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art128&Type=201/), [чл. 245](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art245&Type=201/) и [чл. 301](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art301&Type=201/) – [305 от Кодекса на труда](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art305&Type=201/) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

**7.** е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

**8.** обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на [чл. 740](javascript:%20NavigateDocument('ТЗ_1991#чл740');) от [Търговския закон](javascript:%20NavigateDocument('ТЗ_1991');), или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

**(2)Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:**

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

***\*Забележка:*** Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

**(3) Специфични национални основания за изключване** :

А. Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.

Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП .

В. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнителне, като:

- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим,

В случай че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици при попълването на Раздел Г, част ІІІ.

(*Заб. Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, описаните хипотези при които не се прилага забраната на чл. 3 и чл. 3а от закона са следните:*

*1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;*

*2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;*

*3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;*

*4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;*

*5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;*

*6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;*

*7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;*

*8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.)*

**(4) 1.** Участниците са длъжни да декларират всички лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

**2.** Когато за участник е налице някое от основанията по [чл. 54, ал. 1](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл54_ал1');) от [ЗОП](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016');) и [чл. 55, ал. 1](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл55_ал1');), т. 1 от [ЗОП](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016');) и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по [чл. 56](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл56');) от [ЗОП](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016');), тези мерки се описват в ЕЕДОП.

**3.** Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, описани в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

**4.** Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по [чл. 54, ал. 1](javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл54_ал1');) и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

**(5)Основания за отстраняване:**

**1. основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл.57 от ЗОП.**

**2.** Възложителя отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата , който е обединение и са налице някои от обстоятеслствата по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП за физически и/или юридически лица-член на обединението.

**3.** участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

**4.** участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в [приложение №10](javascript:%20Navigate('прил10');) от ЗОП;

**5.** участник, който не е представил в срок обосновката по [чл.72, ал. 1](javascript:%20Navigate('чл72_ал1');) или чиято оферта не е приета съгласно [чл. 72, ал. 3 - 5](javascript:%20Navigate('чл72_ал3-5'););

**6.** участници, които са свързани лица.

**Чл. 17.** **Изисквания към участниците в процедурата**:

**(1) Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:**

възложителя не поставя изисквания

**(2) Икономическо и финансово състояние:** Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 000 000 лева или равностойността на посочената стойност в друга валута.

***\*Забележка:***Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, се разбира – реализиран оборот от следните дейности: ***корабостроене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби***.

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „Б“, точка 2а от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, следва да се представи: справка за оборота, попадащ в обхвата на поръчката - корабостроене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби, за последните три приключили финансови години;

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

**(3) Технически и професионални способности:**

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

***\*Забележка:****.* Идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка са следните дейности: услуги по ***корабостроене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби***

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“, буква 1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, следва да се представи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;

**2.**  **Участникът да разполага** с възможност за ползване на сух или плащав док, който се намира на територията на пристанище за който има издадено удостоверение за регистрация на пристанище по чл.109 от ЗМПВВППРБ.

Участникът попълва (декларира) в поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),в който подробно описва данните за дока и неговото местонахождение.

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, следва да се представи: списък на техническите средства и съоръжения необходими за изпълнение на поръчката и удостоверение за регистрация на пристанище по чл.109 от ЗМПВВППРБ ;

**3.**Участникът да има въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват корабосторене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби.

***Забележка:*** *Съгласно чл.64, ал. 6 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.*

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

**В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП** се представя: Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001-2008/ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват корабосторене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. **Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.**

**Чл.18.** В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

**Чл.19.** Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

**Чл.20.** Документите по чл.19 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Раздел VI

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

**Чл.21.(1)** Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация за участие.

**(2)** Офертата трябва да бъде представена на български език.

**(3)** Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

**(4)** Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно пълномощно.

**(5)** Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника или от лицето, определено в договора/споразумението за обединение за представляващо обединението или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.

**(6)** Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за общественатата поръчка и документацията за участие в процедурата.

**Чл.22. (1)** При изготвянето на **Техническото предложение** и **Ценовото предложение** участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя в настоящата документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от изискуемия.

**(2)** Когато  **Техническото предложение** и **Ценовото предложение** не отговарят на изискванията на Възложителя, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.

**(3)** При изготвяне на **„Техническото предложение за изпълнение на поръчката”**, участниците следва да предложат :

**1.**Гаранционене срок на изпълнениете дейности не по-кратък от 12 месеца.

2.Срок за изпълнение в календарни дни, съобразен с максимално допустимия такъв определен от Възложителя.

3**. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост :**

Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост :

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обекта в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

• Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от Възложителя, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

• Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Предвид спецификата и обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 7 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

• Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на изпълнението.

• Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обекта, който е предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите ремонтни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

**(4)** Техническото предложение и приложението към него се изготвят съобразно изискванията по ал. 3, предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации. Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 3, техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата документация, участника ще бъде отстранен от участие. Приложенията към Техническото предложение (Приложение 1 ) на участниците следва да бъде с допустим/препоръчителен размер до 20 страници.

**(5)** При изготвянето на **Ценовото предложение** участника следва да предложи обща цена за изпълнение на договора, която да включва цена за изпълнение на ремонта, съгласно ремонтната ведомост и непредвидени разходи. Общата цена следва да е съобразена с финансовия ресурс на поръчката ; Размера на Непредвидени разходи е в размер на 10% от сумата формирана от цената за изпълнение на поръчката, съгласно ремонтната ведомост.

При изготвянето на **Ценовото предложение** не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности и числа след втория десетичен знак. При наличие на числа след втория десетичен знак, същите ще бъдат закръгляни до втория десетичен знак. В случай, че участник оферира нулева стойност или при закръгляне до втория десетичен знак се получи нула, офертата на участника се отстранява от участие.

**(6)** Предложените единични цени от участниците следва да включват всички необходими разходи за изпълнение на съответната дейност включително и водочерпене при необходимост.

**(7)** Всички единични цени следва да включват съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи необходими за пълното и качествено извършване на дейността.

**(8)** Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, включително и аритметични, такива участникът се отстранява от участие.

**(9)** При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

**(10)**Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика **„Предлагани ценови параметри”**. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.

**Чл.23. Съдържание на офертите и изисквания:**

1. Опис на съдържанието;

2. Техническо предложение, съдържащо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

4. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

5. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

7.Ценово предложение -  **запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри**".

**Чл.24.** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него**.**

**Чл.25.** Срок за валидност на офертите - офертите трябва да бъдат валидни най-малко 150 дни от крайния срок за получаване на офертите. При необходимост възложителят може да изиска писмено от участниците да удължат срока на валидност на офертите си.

**Чл.26.** Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

[Информационен телефон на НАП - 0700 18 700](http://www.nap.bg/page?id=178); интернет адрес: [www.nap.bg](http://www.nap.bg/)

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

**Чл.27. Указания за представяне на ЕЕДОП**:

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

**Раздел VII**

ГАРАНЦИИ

**Чл.28. (1)**Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми:

1. парична сума или

2. банкова гаранция или

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

**(2)** Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

**(3)** Гаранцията по ал.1, т.1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

**(4)** Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на договор от изпълнителя.На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя **гаранция за изпълнение** на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя преди подписването на договора.

**(5)** Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по **Банка, клон: SG Експресбанк — клон Варна Адрес на Банката: „Владислав Варненчик“ 92, Банкова сметка IBAN: BG07TTBB94003115068736, Банков код BIC код: TTBBBG22 на ИО-БАН.**

**(6)** Ако се представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на изпълнение на всеки конкретен договор.

Ако се представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.Застрахователната полица следва да бъде издадена в полза на Възложителя и Възложителят е посочен като трто ползващо лице(бенефицер). Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 дни след датата на изпълнение на договора; Същата следва да съдържа задължение да се извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Застраховката следва да бъде издадена от застроховател или клон на чуждестранен застраховател, който разполага с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария.

**(7)** Банковите/Застрахователни разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите/застраховките така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

\*Забележка: Банковите гаранции/застраховки за изпълнение следва да са адресирани до ИО-БАН ,гр. Варна, 9000 ул. „Първи май” № 40.

**(8)** Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, усвоява и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.Възложителя предвижда 40% от гаранцията за изпълнение да бъде задържана за обезпечаване на гаранционното поддържане на изпълнените дейности. Гаранцията за гаранционното поддържане се освобождава след изтичане на гаранционня срок .

**(9)** С договора е предвидена и **гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 30 % от възнаграждението по договора**.

Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.

**Раздел VIII**

**КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ**

**Чл.29. 1)** Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерия за възлагане **оптимално съотношение качество/цена**, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.

**(1) Техническо предложение - 40% тежест, в т.ч.:**

**„Срок за изпълнение на ремонтните работи“ – 40 % тежест.**

**T = (Срмин (дни) / Сручастн (дни)) х 40**

където: Ср.мин (календарни дни)– най-ниско предложение по критерия „**Срок за изпълнение на ремонтните работи**“, а Ср.участн. (календарни дни)– предложение на оценявания участник по същия критерий;

**(2) Ценово предложение - 60 % тежест, в т.ч.:**

**„Обща цена за изпълнение“ – 60 % тежест.**

**Ц = (Цмин (лева) / Цучастн (лева)) х 60**

където: **Цмин (лева)**– най-ниско предложение по критерия „**Обща цена за изпълнение**“, а **Цучастн (лева)**– предложение на оценявания участник по същия критерий;

**(3)** Крайното оценяването на офертите ще се извърши по формулата**:**

**О = Т + Ц**

**(4)** При проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съответните стойности ще бъдат закръгляни до третия знак след десетичната запетая.

**Раздел IX**

**ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПОЦЕДУРА**

**Чл.31.** **Изменение на условията**

(1) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в документацията за обществената поръчка.

(2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по [ал. 1](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB100_%D0%B0%D0%BB1');) в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

(3) Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

(4)  След изтичането на срокoвете по [ал. 3](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB100_%D0%B0%D0%BB3-5');), възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

(5) Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:

1. в случаите по [ал. 1](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB100_%D0%B0%D0%BB1');) са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;

2. са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по [чл. 33, ал. 2](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB33_%D0%B0%D0%BB2');) от ЗОП.

(6) Удължаването на срока по [ал. 5](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB100_%D0%B0%D0%BB7');) трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите.

(7) Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по [чл. 33, ал. 3](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB33_%D0%B0%D0%BB3');) от ЗОП.

(8) С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по [ал. 5, т. 1](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB100_%D0%B0%D0%BB7_%D1%821');)  не трябва да се въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

(9) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.

(10) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление

(11) С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

**Чл.32.** **Разяснения по условията на процедурата**

**(1)** Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

**(2)** Срок за искане на разяснения по документацията за участие **– до 17:00 часа на 26.05.2017г.**

**(3)** Разясненията по т.1 се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането.

**(4)** Когато от публикуването на разясненията от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти.

**(5)** Разясненията ще бъдат публикувани и в Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел III, т. 1 от настоящата документация.

**(6) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал.2.**

**Чл.33. Разглеждане и оценяване на офертите:**

**(1)** Комисията, назначена от възложителя за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, започва работа след получаване на протокола за представените оферти.

**(2)** При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел III, т. 1 от настоящата документация най-малко 48 часа преди новоопределения час.

**(3)** Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

**(4)** Най-малко трима от членовете на комисията подписват Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

**(5)** Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

**(6)** Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по [ал. 3 - 5](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB3-5');).

**(7)** Комисията разглежда документите по [чл. 39, ал. 2](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB39_%D0%B0%D0%BB2');) от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

**(8)** Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по [ал. 7](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB7');) и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

**(9)** В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по [ал. 7](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB7');), участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

**(10)** Възможността по [ал. 9](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB9');) се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

**(11)** Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по [чл. 54, ал. 1, т. 1](javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');), [2](javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%822');) и [7](javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%827');) и [чл. 55, ал. 1, т.](javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB55_%D0%B0%D0%BB1_%D1%825');) 1  от [ЗОП](javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');), новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

**(12)** След изтичането на срока по [ал. 9](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB9');) комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

**(13)** При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

**(14)** Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

**(15)** 1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на Ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по [чл. 54, ал. 2](javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB2');) от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

**(16)1.** Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

**2.** Обосновката по може да се отнася до:

*1.* икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

*2.* избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

*3.* оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

*4.* спазването на задълженията по [чл. 115](javascript:%20Navigate('чл115');) от ЗОП;

*5.* възможността участникът да получи държавна помощ.

**3.** Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по [т.2](javascript:%20Navigate('чл72_ал2');), на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**4.** Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в [приложение № 10](javascript:%20Navigate('прил10');) от ЗОП.

**5.** Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на [чл. 107](javascript:%20NavigateDocument('EUC2010_083_01#чл107');) от [ДФЕС](javascript:%20NavigateDocument('EUC2010_083_01');).

**6.** Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по [т. 5](javascript:%20Navigate('чл72_ал5');).

**(17)** Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявената методика.

**(18)** Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

**(19)** Комисията приключва своята работа с приеманетона доклада от възложителя.

**(20)** 1.Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

*1.* по-ниска предложена цена;

*2.* по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

*3.* по-изгодно предложение по показатели извън посочените по [т. 1](javascript:%20Navigate('чл58_ал2_т1');) и [2](javascript:%20Navigate('чл58_ал2_т2');), сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с [т.1](javascript:%20Navigate('чл58_ал2');) или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

3. На заседанието на комисията за провеждане на жребий следва да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

4. Възложителят уведомява лицата по т. 3 за датата, часа, мястото и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в чл.8,ал.1 от настоящата документация, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

**Чл. 34. Определяне на изпълнител на обществената поръчка**

**(1)** В срок от 10 дни след одобряване на доклада от работата на комисията Възложителят издава мотивирано решение, с което се определя изпълнител.

**(2)** В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

**(3)** Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

**(4)** *1.* В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.

2. Решението по [ал. 1](javascript:%20Navigate('чл43_ал1');) се изпраща:

2.1. на адрес, посочен от участника:

*а)* на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис или

*б)* чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

*2.2.* по факс.

*3.* В случаите на точка 2.1 буква *а)*, участникът се задължава да върне по електронна поща съобщение, с което се удостоверява датата на получаването на съобщението в рамките на един работен ден.

*4.* В случаите, когато решението не е получено, поради върнато електронно съобщение или участникът не е изпратил подвърждаващо обратно съобщение в срока по т.3, Възложителят публикува съобщение в профила на купувача на адресите, посочени в Раздел III, т. 1 от настоящата документация. Решението по ал.1 се счита връчено от датата на публикуване на съобщението.

В случаите, когато решението не е получено, поради върната пратка от куриерска или пощенска служба, Възложителят публикува съобщение в профила на купувача на адресите, посочени в Раздел III, т. 1 от настоящата документация. Решението по ал.1 се счита връчено от датата на публикуване на съобщението.

**Чл.35.** (1)При подписване на договора за обществената поръчка, определеният за изпълнител следва да:

1. изпълни задължението по [чл. 67, ал. 6](javascript:%20Navigate('чл67_ал6');) от ЗОП - представяне наактуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

*-* за обстоятелствата по [чл. 54, ал. 1, т. 1](javascript:%20Navigate('чл54_ал1_т1');) от ЗОП - свидетелство за съдимост;

*-* за обстоятелството по [чл. 54, ал. 1, т. 3](javascript:%20Navigate('чл54_ал1_т3');) от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

*-* за обстоятелството по [чл. 54, ал. 1, т. 6](javascript:%20Navigate('чл54_ал1_т6');) от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";

*-* за обстоятелствата по [чл. 55, ал. 1, т. 1](javascript:%20Navigate('чл55_ал1_т1');) от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

В случай, че информацията по т.1 е достъпна чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път, документите не се изискват.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. За доказване на съответствието с поставените критерии за подбор участникът, избран за изпълнител, представя:

- справка за оборота, попадащ в обхвата на поръчката - корабостроене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби, за последните три приключили финансови години;

- списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;

- списък на техническите средства и съоръжения необходими за изпълнение на поръчката и удостоверение за регистрация на пристанище по чл.109 от ЗМПВВППРБ;

- Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват корабосторене и /или кораборемонт и /или преустройство на кораби, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.;

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

**Чл.36. (1)** Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка.

**(2)** При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Техническа спецификация и ремонтна ведомост;
4. Указания за участие;
5. Проект на договор за изпълнение на поръчката;
6. Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

**Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)**

**Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя**

***При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[[1]](#footnote-1)***. **Позоваване на *съответното обявление[[2]](#footnote-2)*, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**  
**OВEС S брой 85, дата 03.05.2017 г., стр.[],**   
**Номер на обявлението в ОВ S: 2017/S 85–166000**

***Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.***

**В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]**

**Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка**

***Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.* *В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от* икономическия оператор*.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентифициране на възложителя[[3]](#footnote-3)*** | ***Отговор:*** |
| Име: | ИО-БАН |
| ***За коя обществена поръчки се отнася?*** | ***Отговор:*** |
| Название или кратко описание на поръчката[[4]](#footnote-4): | „**Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик**“ |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[[5]](#footnote-5): | 01142 -2017-0001 |

***Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор***

**Част II: Информация за икономическия оператор**

**А: Информация за икономическия оператор**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентификация:*** | ***Отговор:*** |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:  Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ]  [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт[[6]](#footnote-6):  Телефон:  Ел. поща:  Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Обща информация:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[[7]](#footnote-7)? | [] Да [] Не |
| **Само в случай че поръчката е запазена[[8]](#footnote-8):** икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[[9]](#footnote-9), или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? **Ако „да“,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не      […]   [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| **Ако „да“**:  **Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.**  а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: *б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:* в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[[10]](#footnote-10): г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? **Ако „не“:** **В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая** ***САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:*** д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | a) [……]  *б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* в) [……]    г) [] Да [] Не        д) [] Да [] Не      *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* |
| ***Форма на участие:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[[11]](#footnote-11)? | [] Да [] Не |
| ***Ако „да“****, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП*. | |
| **Ако „да“**: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……]   б): [……]   в): [……] |
| ***Обособени позиции*** | ***Отговор:*** |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

**Б: Информация за представителите на икономическия оператор**

*Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Представителство, ако има такива:*** | ***Отговор:*** |
| Пълното име  заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

**В: Информация относно използването на капацитета на други субекти**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Използване на чужд капацитет:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

***Ако „да“****, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***раздели******А и Б от настоящата част и от част III****.*   
*Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.*   
*Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[[12]](#footnote-12), доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.*

**Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва**

**(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Възлагане на подизпълнители:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:  [……] |

***Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно* *настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.***

**Част III: Основания за изключване**

**А: Основания, свързани с наказателни присъди**

*Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:*

1. *Участие в* ***престъпна организация[[13]](#footnote-13)***:
2. ***Корупция[[14]](#footnote-14)***:
3. ***Измама[[15]](#footnote-15)***:
4. ***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[[16]](#footnote-16)***:
5. ***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[[17]](#footnote-17)***
6. ***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора[[18]](#footnote-18)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:*** | ***Отговор:*** |
| Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……][[19]](#footnote-19)* |
| **Ако „да“,** моля посочете[[20]](#footnote-20): а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; **в) доколкото е пряко указано в присъдата:** | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]   б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21)* |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[[22]](#footnote-22) („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки[[23]](#footnote-23): | [……] |

**Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:*** | ***Отговор:*** | |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички **свои** **задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не | |
| **Ако „не“**, моля посочете: а) съответната страна или държава членка;  б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**:   * Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? * Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. * В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен пряко в присъдата:**   2) по **друг начин**? Моля, уточнете:  г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | **Данъци** | **Социалноосигурителни вноски** |
| a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не   * [] Да [] Не * [……] * [……]   в2) [ …]  г) [] Да [] Не **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……]  в1) [] Да [] Не   * [] Да [] Не * [……] * [……]   в2) [ …]  г) [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] |
| *Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [[24]](#footnote-24)* *[……][……][……][……]* | |

**В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[[25]](#footnote-25)**

***Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в областта на **екологичното, социалното или трудовото право[[26]](#footnote-26)**? | [] Да [] Не |
| **Ако „да“**, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не  **Ако да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) **обявен в несъстоятелност**, или  б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, или  в) **споразумение с кредиторите**, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[[27]](#footnote-27), или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или  е) стопанската му дейност е прекратена? **Ако „да“:**   * Моля представете подробности: * Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[[28]](#footnote-28)?   *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не   * [……] * [……]   *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение[[29]](#footnote-29)**?  **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не,   [……] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не   […] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси[[30]](#footnote-30)**, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не   […] |
| **Икономическият оператор или свързано** с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не    […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не      […] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;  б) **не е укрил такава** информация;  в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и  г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

**Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Специфични национални основания за изключване*** | ***Отговор:*** |
| Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? *Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……][[31]](#footnote-31)* |
| **В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не   […] |

**Част IV: Критерии за подбор**

***Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че***

**α: Общо указание за всички критерии за подбор**

***Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Спазване на всички изисквани критерии за подбор*** | ***Отговор:*** |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

**А: Годност**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| 1) **Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър** в държавата членка, в която е установен[[32]](#footnote-32): *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […]  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| **2) При поръчки за услуги:** Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?   *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не  Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |

**Б: икономическо и финансово състояние**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Неговият („общ“) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: **и/или**  1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[[33]](#footnote-33)(**)**:** *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута  (брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: ***и/или***  2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[[34]](#footnote-34)**: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валута  година: [……] оборот:[……][…]валута  година: [……] оборот:[……][…]валута     (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]* |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до **финансовите съотношения[[35]](#footnote-35)**, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[[36]](#footnote-36) — и стойността): […], [……][[37]](#footnote-37)  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност“** възлиза на: *Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: *Ако съответната документация, която* ***може*** *да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:* | […]  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията)*: *[……][……][……][……]* |

**В: Технически и професионални способности**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,*** ***или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Само за ***обществените поръчки за*** ***строителство***: През референтния период[[38]](#footnote-38) икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**:  *Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]  Строителни работи: [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***: През референтния период[[39]](#footnote-39) икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[[40]](#footnote-40): | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Описание | Суми | Дати | Получатели | |  |  |  |  | |
| 2) Той може да използва следните **технически лица или органи[[41]](#footnote-41)**, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……]   [……] |
| 3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**: | [……] |
| ***5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:*** Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки[[42]](#footnote-42)** на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**? | [] Да [] Не |
| 6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)  б) неговия ръководен състав: | a) [……]    б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на околната среда**: | [……] |
| 8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……],  [……],[……],  Година, брой на ръководните кадри: [……],[……],  [……],[……],  [……],[……] |
| 9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[[43]](#footnote-43)** изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката: | [……] |
| 11) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не     [] Да[] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 12) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции или агенции по контрол на качеството**, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не         […]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания. **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не     [……] [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не     [……] [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

**Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати**

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства,* ако има такива*, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***  
***Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:***

**Икономическият оператор декларира, че:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Намаляване на броя*** | ***Отговор:*** |
| Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: *Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[[44]](#footnote-44), моля, посочете за* ***всички*** *от тях:* | [……]   […] [] Да [] Не[[45]](#footnote-45)   (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……][[46]](#footnote-46)* |

**Част VI: Заключителни положения**

*Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.*

*Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:*

*а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[[47]](#footnote-47); или*

*б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[[48]](#footnote-48), възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

*Долуподписаният дава официално съгласие ИО – БАН да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в части II – V от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на* открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“ УИН в РОП 01142-2017-0001, Номер на обявлението в ОВ S: 2017/S 85–166000.

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният/-ната/ ……………............................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК ………….………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

**всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП са следните:**

|  |  |
| --- | --- |
| лицата, които представляват участника са: |  |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

**Дата: ..................... Декларатор: ..............................**

**гр. ........................... (подпис)**

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА ИО-БАН**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

**УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОР,**

След като се запознах с условията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“.

**1.** Гаранционене срок на изпълнениете дейности-.................. месеца

**2.** Срок за изпълнение-.................календарни дни

**3. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост:** Приложение 1

**4.** Ще изпълнявам обществената поръчка съгласно техническата спецификация и действащато европейско и и национално законодателство.

**5.** Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемамклаузите в него.

**6.** Приемаме срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

**7.** Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

***8.*** *За изпълнение предмета на поръчката прилагаме: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;(при наличие)*

**Неразделна част от настоящата оферта са :**

Приложение 1

Настоящата оферта има валидност 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА ИО-БАН**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

**УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОР,**

След като се запознах с условията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“ предлагам :

**I.** Общата цена за изпълнение на договора е : ………….. (словом) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние - ………………. (словом) лв. без ДДС, съгласно попълнена/остойностена ремонтна ведомост и Цена за Непредвидени разходи, в размер на ............. (словом) лв., без ДДС.

**II.** Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

**1.** посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

**2.** при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за наша сметка.

**3.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

**4.** Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на ремонтната ведомост.

**5.** Единичните цени в ремонтната ведомост включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

**Приложение:** попълнена/остойностена ремонтна ведомост.

Настоящата оферта има валидност 150 календарни дни, считано от обявената последна дата за подаване на оферти по откритата процедура и е неразделна част от документите по процедурата.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***РЕМОНТНА ВЕДОМОСТ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ремонтни работи и резервни части** | **Количество** | | **Цена, лв** | |
| **Единична** | **Обща** |
|  | ***ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБА ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТА*** | **Мярка** | **К-во** |  |  |
| 1 | Приемане на кораба за ремонт в завода. Изготвяне акт за начало на ремонта. След приключване на ремонтните работи - подписване акт за завършване на ремонта. |  |  |  |  |
| 2 | Осигуряване на пилот и влекачи при приемане на кораба, при влизане и излизане от дока и при отплаване-общо 10 часа. | бр. | 4.0 |  |  |
| 3 | Швартовчици връзване/отвързване - 4 маневри | бр. | 4.0 |  |  |
| 4 | Заводски буксири - 2 бр. | маневра | 2.0 |  |  |
| 5 | Кейове такса на ден - не се заплаща по време на ремонт | ден | 1.0 |  |  |
| 6 | Осигуряване брегово захранване 380 V, 50 Hz, 250 A- 1 скачване/разкачване консумация 20000 кWh . Включването и изключването да става в присъствието на корабния електро механик. Осигуряване заземление по време на дока |  |  |  |  |
|  | скачване/разкачване | комплект | 3.0 |  |  |
|  | консумация 20000 | кВат | 20000,0 |  |  |
|  | осигуряване заземление | бр. | 2.0 |  |  |
| 7 | Свързване корабната противопожарна магистрала с тази от брега. |  |  |  |  |
|  | Скачване/разкачване | бр. | 3.0 |  |  |
|  | пожарникар за 30 дни | дни | 30.0 |  |  |
|  | поддържане на налягане в пожарна система - 30 дни | дни | 30.0 |  |  |
| 8 | Осигуряване снабдяване със сладка вода за кораба | бр. | 1.0 |  |  |
|  | \*скачване/ разкачване 1 път , | бр. | 1.0 |  |  |
|  | \*снабдяване със сладка вода | т | 20.0 |  |  |
| 9 | Ежедневно изхвърляне на кухненските отпадъци, почистване на палубата, МО и всички работни места - 30 дни . | ден | 30.0 |  |  |
| 10 | Цялостно почистване на кораба преди отплаване | бр. | 1.0 |  |  |
| 11 | Осигуряване телефонна връзка с брега , |  |  |  |  |
|  | скачване/разкачване 1 път | бр | 1.0 |  |  |
|  | телефонни услуги - 30 дни. | дни | 30.0 |  |  |
| 12 | Издаване "ГАЗ-ФРИ" сертификат при производствена необходимост |  |  |  |  |
|  | първоначален сертификат | бр. | 1.0 |  |  |
|  | допълнителни визити 6 бр. | бр. | 6.0 |  |  |
| 13 | Обслужване с брегови кран и такелажисти при получаване и снемане от кораба на материали, резервни части, продукти - 20 часа . | час | 20.0 |  |  |
| 14 | Осигуряване периодично предаване на отпадъци и сантинни води |  |  |  |  |
|  | скачване/разкачване 1 път, | бр. | 1.0 |  |  |
|  | сдаване на 5 т. | т | 5.0 |  |  |
| 15 | Свързване на корабна уредба отпадни води с брегови тръбопровод | бр. | 1.0 |  |  |
|  | предаване на отпадни води 20 куб | м.куб | 20.0 |  |  |
| 16 | Подаване морска вода към хидрофор морска вода за тоалетните |  |  |  |  |
|  | консумация за 12 дни |  |  |  |  |
|  | скачване / разкачване | бр. | 1.0 |  |  |
|  | консумация за 12 дни | дни | 12.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Забележка: 1. Дните ремонт/док ще се актуализират след оттъргуването и посочване на конкретни срокове - респективно оферти от спечелилия търга. 2. При промяна на някоя от операциите заложени в тази точка цените ще се калкулират като допълнителна/отпаднала работа . | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Докови работи** |  |  |  |  |
| 1.1 | **Докуване** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Нареждане стапела в дока съгласно доковия чертеж. | бр | 1.0 |  |  |
| 1.1.2 | Въвеждане кораба в дока и извеждане след докуване. |  |  |  |  |
|  | първи и последен ден | ден | 2.0 |  |  |
|  | всеки следващ | ден | 10.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Изработване и монтаж на задбордните отвори на шпигатите - 10 бр. дървени тапи с отводнителни шлангове Демонтаж от място в края на ремонта и предаване на кораба. | бр. | 10.0 |  |  |
| 1.1.4 | Изработка и монтаж козирки L- 350 mm б - 4 мм | бр. | 10.0 |  |  |
| 1.1.6 | Наваряване на шевове три слойно | л.м. | 15.0 |  |  |
| 1.2. | За изплаване от дока: |  |  |  |  |
|  | \*приемане баласт | м.т. | 150.0 |  |  |
|  | \*демонтаж/монтаж глави въздушни тръбопроводи баластни танкове Ф 80 мм. Подмяна на гарнитурите, болтовете и гайките - М 12 х 50 мм дължина 4 бр. на фланец | бр. | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Рулево устройство – “РО-7”** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Демонтаж и ремонт на Рулево машина “РО-7” | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.3.2 | \*Ремонт клапан предпазителен; | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.3.3 | \*хидроцилиндри Ф 130 -2 бр.-разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители | бр. | 2.0 |  |  |
| 1.3.4 | хидравличен разпределител след изпълнителния механизъм и лостова система- разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.3.5 | Уплътнение – 20х20 мм – доставка изпълнителя | бр. | 6.0 |  |  |
| 1.3.6 | Ремонт на ИM на Рулево машина. Тип ИМ-2-10, Сериен № 203-разглобяване, дефектация и подмяна на дефектирали елементи, сглобка и монтаж на място. Тръбни съединения-притягане | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.3.7 | Тръбни съединения-притягане | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.3.8 | Пускане в действие, обезвъздушаване, хидравлично и електрическо регулиране, регулиране на истинското показание на перото, издаване на ЛС. | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Перо на руля |  |  |  |  |
| 1.4.1 | \*замерване и актиране пропадането на перото | бр. | 2.0 |  |  |
| 1.4.2 | \*демонтаж/монтаж капак на технологичен отвор за щира на перото 300 х 400 х 10 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.4.3 | \*демонтаж/монтаж щира на перото | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.4.4 | \*демонтаж/монтаж на перото на руля | бр. | 1.0 |  |  |
|  | \* замерване и актиране втулките на перото, щира и шийките на балера | к-т | 2.0 |  |  |
| 1.4.5 | \*да се подменят втулките на прерото - материал Капралон твърдост по Бринел 18 - 26 БР |  |  |  |  |
| 1.4.5.1 | Ф = 220/140 L=250 mm | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.4.6 | \*демонтаж/монтаж на балера и почистване на лагеруващите втулки и в района на набивките | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.4.7 | \*демонтаж/монтаж пробката на перото и пробката с ново уплътнение | к-т | 1.0 |  |  |
|  | \*извършване хидравлични изпитание на перото | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.4.8 | Набивки доставя изпълнителя | к-1 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Балера - ф 200 мм |  |  |  |  |
| 1.5.1 | \*Да се освободи румпела от хидроцилиндрите, да се сапанира и повдигне балера, да се застопори. След ремонта да се монтира по обратен ред, да се свърже с хидроцилиндрите | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.5.2 | \*Да се разглоби салника на балера, да се подмени набивката ( 42 х 42 мм ), | м.л | 10.0 |  |  |
| 1.5.3 | \*Да се демонтира опорния лагер, да се разглоби и почисти, да се замери и актира | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.5.4 | \*Да се изравнят на струг лицата на двете половинки, да се припасват, да се предявят на БКР и л.с. | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.5.5 | \*По технологична документация да се подмени 1 бр. капролонова втулка С ТВЪРДОСТ ПО БРИНЕЛ – 18-26с размери: Д външен. – 350 мм, Д вътр. – 240мм, L= 400 мм. Монтаж на лагера на място по обратен път . | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Гребен вал Ø = 300 мм, дължина 8000 мм;** |  |  |  |  |
| 1.6.1 | \*Издигане и демонтиране скеле 5 х 5 х 10 м | m3 | 250.0 |  |  |
| 1.6.2 | \*Преди разглобяване да се извърши проверка на: съответствие на марките за "0" на стъпката, "пълен напред", "пълен назад" | бр. | 1.0 |  |  |
|  | **преди разглобяване лопусите на винта да се поставят в положение "пълен назад"** |  |  |  |  |
| 1.6.3 | \*Демонтаж/монтаж пробки и подмяна масло за управление на лопусите. \*Масло доставя кораба. | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Гребен вал |  |  |  |  |
| 1.6.4 | \*Демонтаж/монтаж предпазния щит на гребния вал. | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.6.5 | \*Развиване на 2 броя резбови пробки и измерване пропадането на вала | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.6.6 | Освобождаване гребния и междинния вал от главния двигател; междинен вал ф210 мм х L 1705 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 1.6.7 | Демонтаж/монтаж на носово фланцово съединение, SFК муфа на гребния вал и изтегляне на вала извън кораба Обратен монтаж | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.6.8 | При демонтажа маркираните болтове и при монтаж поставяне на старите места. | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.6.9 | Установяване на гребния вал на струг. Проверка биенето, актиране, хидравлично изпитание | бр | 1.0 |  |  |
| 1.6.10 | Гребния вал – винт; |  |  |  |  |
| 1.6.11 | Полиране шийката на гребния вал в пайона на набивките. Преглед от БКР | бр | 1.0 |  |  |
| 1.6.12 | Снемане на замери, актиране и струговане на нови капролонови втулки по технологична Документация съгласувана с БКР и ЛС. Твърдост по Бринел – 18-26 Нв |  |  |  |  |
|  | \*втулки, с размери: Д външ. – 450 мм, Д вътр. – 280мм, L= 500 мм. | бр | 5.0 |  |  |
|  | \*Стабилизираща гривна – Д външ. – 450 мм, Д вътр. – 280мм, L= 100 мм. | бр | 1.0 |  |  |
| 1.6.13 | Подмяна на капролонови втулки от дейдвудната тръба; | бр | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.6.14 | Подмяна уплътненията на коридорни лагери-2 бр .Почистване на охлаждащи пространства и изваряване на серпентините. | бр | 2.0 |  |  |
| 1.6.15 | Монтаж на междинния и гребния валове на място. Стягане и центровка на коридорните лагери |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Гребен винт - Диаметър 1950 мм, Н-ВРК, 4 ЛОПУСА |  |  |  |  |
| 1.7.1 | \*Полиране гребен винт | бр | 1.0 |  |  |
| 1.7.2 | \*Да се извърши цветна дефектоскопия по периферията и в основата на лопусите |  |  |  |  |
| 1.7.3 | \*демонтаж/монтаж лопусите на гребния винт | бр | 4.0 |  |  |
| 1.7.4 | Проверка центровката на валовата линия преди и след дока, въвеждане в допустимите норми, набиване пас болтовете във фланцовите съединения | бр | 2.0 |  |  |
| 1.7.5 | Подмяна набивките на дейдвуда, доставени от Изпълнителя – 46 х 46 mm, L = 10 m; | м | 10.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА НА ВРК (СПДУ)** |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Хидравлична преса на ВРК и гребния вал | бр | 1.0 |  |  |
| 1.8.2 | Koмплект уплътнения за ВРК тип ВР-502М | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.8.3 | Подмяна масло - доставя изпълнителя |  |  |  |  |
|  | \*МХЛ – 32 – 1000 л | литра | 1000.0 |  |  |
|  | \*ЕР – 90 – 200 л | лтр | 200.0 |  |  |
| 1.8.4 | Ремонт на ступицата -лагер Ф=210мм. с нови уплътнения от тефлон-10x10mm. Демонтаж и монтаж на предпазителната гривна с нова уплътнителна лента. |  |  |  |  |
| 1.8.5 | Ремонт и стендоване на пневмодатчиците на системата за дистанционно управление ТИП, 502М 00.00.00.У2 – лист 25 от инструкцията. РАБОТЕН ДИАПАЗОН – 0-4 кг/.см2 (Приложение 1) | бр | 5.0 |  |  |
| 1.8.6 | Ремонт телемотора тип: 502М 00.00.00.У2 – лист 26 от инструкцията | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | **КОРИДОРНИ (ОПОРЕН И УПОРЕН) ЛАГЕРИ, МЕЖДИНЕН ВАЛ.** |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Междинен вал диаметър – 210 mm, дължина – 1705 mm |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Да се разглобят 2 бр. опорен и упорен лагери; да се почистят, да се замерят и актират лагерните шийки. | бр | 2.0 |  |  |
| 1.9.3 | Да се предявят на БКР и л.с. Да се сглобят лагерите с нормални хлабини и нови уплътнителни пръстени, осигурени от изпълнителя | бр | 2.0 |  |  |
| 1.9.4 | Да се демонтират, почистят, боядисат с един пласт антикорозионна боя и монтират с подмяна на гарнитурите капаците на охлаждащите пространства на лагерите. | бр | 2.0 |  |  |
| 1.9.5 | Да се почистят фундаментите, подложките и петите на лагерите, да се постави междинния вал на място, да се стегнат към фундаментите. | к-т | 1.0 |  |  |
| 1.9.6 | Да се извърши центровка на валолинията грубо в дока и окончателно на вода. Предявяване центровката на БКР и л.с. и актиране. | к-т | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | **Кингстонни шахти и решетки** |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Демонтиране на предпазните решетки. Mонтиране на място след ремонта, законтряне | бр | 2.0 |  |  |
| 1.10.2 | Почистване от ръжда, морски обраствания и падаща боя, цялостно бластиране до SA 2 и боядисване както подводната част | м2 | 12.0 |  |  |
| 1.10.3 | Хидравлично изпитание на кингстонните шахти с налягане 1,0 кг/см2. Сдаване на Л.С. | бр | 3.0 |  |  |
| 1.10.4 | Скеле за достъп | м3 | 40.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | **Кингстони, дънна и задбордна арматура, арматура по системи** |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Демонтаж и след ремонта монтаж на 40 м2 плитове в машинно отделение. | м2 | 40.0 |  |  |
|  | нови фрезенкови бронзови болтове ; L = 20 мм; М8мм | бр | 300.0 |  |  |
| 1.11.2 | Демонтаж от място, пренасяне в цеха, разглобяване, почистване, ремонт- престъргване на клапаните, припасване към гнездата/ леглата/ и предявяване на Л.С. и Регистър за преглед. Телата да се боядисат вътрешно с 1 пласт боя и да се сглобят с нови уплътнения и салникови набивки. Изпитание на плътност преди монтажа. Предпазителните клапани да се регулират на стенд на необходимото налягане. Монтаж на място. Уплътнения и набивки от завода. |  |  |  |  |
| 1.11.3 | Дънна и задбордна арматура |  |  |  |  |
|  | Клинкет Ду = 200 | бр | 4.0 |  |  |
|  | Кингстон Ду = 200 | бр | 4.0 |  |  |
|  | Клапан проходно – запорен Ду = 40 | бр | 8.0 |  |  |
|  | Клапан повърхностно – запорен Ду = 40 | бр | 5.0 |  |  |
|  | Клапан повърхностно – запорен Ду = 35 | бр | 7.0 |  |  |
|  | Клапан невъзвратен – запорен Ду = 80 | бр | 4.0 |  |  |
|  | Клапан ъглов – запорен Ду = 80 | бр | 4.0 |  |  |
|  | Филтър Ду = 200 с нови гарнитури на капаците | бр | 2.0 |  |  |
|  | Клапан проходно – невъзвратен Ду = 80 | бр | 4.0 |  |  |
|  | Клапан проходно – невъзвратен Ду = 50 | бр | 5.0 |  |  |
| 1.11.4 | Ремонт на захлопки : |  |  |  |  |
|  | Ду = 65 | бр | 3.0 |  |  |
|  | Ду = 80 | бр | 4.0 |  |  |
|  | Продухвателните кранове на капаците на филтрите – Ду = 10 – 2 бр. | бр | 2.0 |  |  |
|  | Демонтаж на стария и монтаж на доставен нов задборден кран Ду80 | бр | 1.0 |  |  |
|  | промивка на котвената верига кранове ДУ50 | бр | 4.0 |  |  |
|  | промиване котвена верига кранове ДУ35 | бр | 1.0 |  |  |
| 1.11.5 | Рулева машина - клапан запорен ДУ 20 | бр | 9.0 |  |  |
| 1.11.6 | **Противопожарна водна система** |  |  |  |  |
|  | \*клапан ДУ 80 | бр | 5.0 |  |  |
|  | \*клапан ДУ 65 | бр | 2.0 |  |  |
|  | \*клапан ДУ 50 | бр | 2.0 |  |  |
|  | \*клапан ДУ 20 | бр | 1.0 |  |  |
| 1.11.7 | **Въздушни пускови бутилки** |  |  |  |  |
|  | Предпазителни клапани - Демонтаж ,ремонт, стендоване и монтаж на място |  |  |  |  |
|  | ДУ-10 ; Р=33 КГ/СМ2 | бр | 2.0 |  |  |
|  | ДУ-10 ; Р=16 КГ/СМ2 | бр | 2.0 |  |  |
|  | ДУ-10 ; Р=9 КГ/СМ2 | бр | 2.0 |  |  |
|  | Спирателни | бр |  |  |  |
|  | ДУ 25 | бр | 2.0 |  |  |
|  | ДУ 18 | бр | 2.0 |  |  |
|  | ДУ 10 | бр | 3.0 |  |  |
|  | ДУ 20 | бр | 2.0 |  |  |
|  | Продухвателни |  |  |  |  |
|  | ДУ 10 | бр | 5.0 |  |  |
|  | ДУ 6 | бр | 2.0 |  |  |
| 1.11.8 | **Въздушни компресори - предпазителни клапани** |  |  |  |  |
|  | Ду10-Р=9кг/см | бр | 2.0 |  |  |
|  | Ду10-Р=155кг/см2 | бр | 2.0 |  |  |
|  | Ду10-Р=55кг/см2 | бр | 2.0 |  |  |
| 1.11.9 | **СИСТЕМА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ** |  |  |  |  |
|  | клапан проходно запорен .; |  |  |  |  |
|  | \*ДУ = 10 - 14 бр | бр | 14.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 15 - 3 бр.; | бр | 3.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 20 - 1 бр.; | бр | 1.0 |  |  |
|  | клапан ъглов запорен ДУ = 20 - 1 бр.; | бр | 1.0 |  |  |
|  | клапан проходен невъзвратно запорен |  |  |  |  |
|  | \*ДУ = 10 - 4 бр.; | бр | 4.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 15 - 8 бр.; | бр | 8.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 25 - 1 бр.; | бр | 1.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 32 - 1 бр.; | бр | 1.0 |  |  |
|  | Клапан предпазителен |  |  |  |  |
|  | \*ДУ = 10-3- 30 Мра - 3 бр.,; | бр | 3.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 10-0- 8 Мра - 3 бр.; | бр | 3.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 10-0- 3 Мра - 1бр.; | бр | 1.0 |  |  |
|  | \*ДУ = 10-6- 15 Мра - 1 бр.; | бр | 1.0 |  |  |
|  | редукционни клапани, регулировка и стендоване |  |  |  |  |
|  | Ду22 – 3-0,8 Мпа | бр | 1.0 |  |  |
|  | Ду22-15-0.8Мпа | бр | 1.0 |  |  |
|  | Д 14 – 0,8 – 0,3 Мпа | бр | 1.0 |  |  |
| 1.11.10 | **Противопожарна водна система** |  |  |  |  |
|  | ДУ 80 | бр | 5.0 |  |  |
|  | ДУ 65 | бр | 2.0 |  |  |
|  | ДУ 20 | бр | 1.0 |  |  |
|  | ДУ 50 | бр | 2.0 |  |  |
|  | Доставка и подмяна на гумени уплътнения |  |  |  |  |
|  | \*ф=52 | бр | 60.0 |  |  |
|  | \*ф=75 | бр | 20.0 |  |  |
| 1.11.11 | **Главен двигател охлаждаща морска вода** |  |  |  |  |
|  | подмяна на кран с нов сферичен ф65, фланец | бр | 4.0 |  |  |
| 1.11.12 | **Система за питева вода** |  |  |  |  |
|  | ДУ 32 клапан проходен затворен | бр | 1.0 |  |  |
|  | ДУ 40 клапан проходен затворен | бр | 6.0 |  |  |
|  | ДУ 25 клапан проходен невъзвратен | бр | 1.0 |  |  |
|  | ДУ 40 три ходов фланцеви | бр | 2.0 |  |  |
| 1.11.13 | **БАЛАСТНА СИСТЕМА** |  |  |  |  |
|  | три клапанна кутия ДУ 100 | бр | 2.0 |  |  |
|  | двуклапанна кутия ДУ 100 | бр | 2.0 |  |  |
|  | задвижна клинкетна ДУ100 | бр | 2.0 |  |  |
|  | клапан ъглов ДУ80 | бр | 3.0 |  |  |
|  | клапан ъглов ДУ 100 | бр | 3.0 |  |  |
| 1.11.14 | **ОСУШИТЕЛНА СИСТЕМА** |  |  |  |  |
|  | клапан проходен невъзвратно запорен ДУ 40 | бр | 2.0 |  |  |
|  | клапан проходен невъзвратно запорен ДУ 50 | бр | 2.0 |  |  |
|  | клапан проходен запорен ДУ50 | бр | 2.0 |  |  |
| 1.11.15 | **САНИТАРНА СИТЕМА** |  |  |  |  |
|  | клапан ДУ-40 | бр | 1.0 |  |  |
|  | клапан ДУ-10 | бр | 4.0 |  |  |
| 1.11.16 | **Горивна система** |  |  |  |  |
|  | шибър 3/4 | бр | 2.0 |  |  |
|  | самозатварящ се вентил ДУ 20 | бр | 3.0 |  |  |
|  | клапани ДУ 100 | бр | 2.0 |  |  |
|  | клапани ДУ 80 | бр | 12.0 |  |  |
|  | клапани ДУ 65 | бр | 2.0 |  |  |
|  | клапани ДУ 35 | бр | 16.0 |  |  |
| 1.11.17 | **КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ -** Ремонт кранове ДУ65 | бр | 4.0 |  |  |
| 1.12 | **КИНГСТОННИ ФИЛТРИ** |  |  |  |  |
|  | Кингстонни филтри - решетъчен тип. |  |  |  |  |
|  | Диам. 250 мм. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Отваряне /затваряне капаците с нови уплътнения. | бр | 1.0 |  |  |
|  | Почистване на корпусите и решетките. | бр | 1.0 |  |  |
|  | Боядисване корпусите и капаците от вътрешната страна с 2 пласта боя. | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | **Протектори** |  |  |  |  |
|  | Демонтаж на старите протектори. Монтиране на нови цинкови протектори както следва: |  |  |  |  |
|  | \*Кингстонни шахти 5 кг/бр | бр | 6.0 |  |  |
|  | \*корпус 10 кг/бр | бр | 40.0 |  |  |
|  | Преди боядисването на корпуса, протекторите да се обмажат с грес *( грес осигурява изпълнителя )* и след боядисването на корпуса-да се почистят и сдадат на Л.С. | бр | 46.0 |  |  |
|  | В цената за подмяна на протекторите да бъде включена и цената за скеле | м3 | 60.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | **Котви , котвени вериги** |  |  |  |  |
|  | Котви тип "Хол" - 2 бр. х 900 кг. |  |  |  |  |
|  | Вериги: 2 бр. Кал. 31 мм. х 177,0 л.м. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Котвена верига Д/Б смяна - седем ключа ( 177 л.м.) | бр | 1.0 |  |  |
| 1.14.2 | Разединяване веригите от жвакагалса, след ремонта - присъединяване. Раздвижване и гресиране привода на жвакагалса.Сдаване в действие на ЛС. | бр | 2.0 |  |  |
| 1.14.3 | Разстилане веригите и поставяне котвите на площадка.. | бр | 1.0 |  |  |
| 1.14.4 | Почистване с вода високо налягане -300 бара | бр | 1.0 |  |  |
| 1.14.5 | Боядисване с 1 пласт боя | бр | 2.0 |  |  |
| 1.14.6 | Замерване и актиране на котвената верига | бр | 1.0 |  |  |
| 1.14.7 | Котвени ключове. Маркиране с медна тел Ф 3 мм и бяла боя. Боядисване кентнерните звена с червена боя. | бр | 14.0 |  |  |
| 1.14.8 | Заваряване на контрафорси | бр | 20.0 |  |  |
| 1.14.9 | Котвени клюзове - наваряване | дм3 | 1.5 |  |  |
|  | Изпитание и сдаване на Регистър и ЛС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | **Верижни сандъци** |  |  |  |  |
|  | Верижни сандъци - 2 х 4,3 кв.м. |  |  |  |  |
|  | Входни люкове - 600 х 600 мм. - 2 бр |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Обиране и изхвърляне утайки | м.куб | 1.0 |  |  |
| 1.15.2 | Измиване с ВОМА 300 bar, подсушаване | м2 | 8.6 |  |  |
| 1.15.3 | Механично почистване от ръжда и стара боя | м2 | 8.6 |  |  |
| 1.15.4 | Да се изработи и завари на място преграда между двата вериги 1,0 м2 х 12 мм | кг | 96.0 |  |  |
| 1.15.5 | Сандъците да се боядисат една ръка | м2 | 8.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | ЕХОЛОТ И НАВИГАЦИОННИ РАДАРИ |  |  |  |  |
| 1.16.1 | **ШАХТА НА ЕХОЛОТА** |  |  |  |  |
|  | Разскачване кабелите на ехолота, замерване съпротивлението на изолацията, актиране. Скачване. | бр | 2.0 |  |  |
|  | ***Забележка:*** Преди бластирането на корпуса вибраторът на ехолота да се отбележи и покрие | бр | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | ***ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА КОРПУСА*** |  |  |  |  |
| 2.1 | Почистване с рашкет от обраствания | м2 | 250.0 |  |  |
|  | Почистване цялата площ от кила до главна палуба ( вкл перо на руля, тунел на подрулващо у-во)с водна струя високо налягане - 300 бара | м2 | 1228.0 |  |  |
|  | Бластиране: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подводна част и променлив пояс - 723 м2 |  |  |  |  |
|  | \*SA 2 - 50 | м2 | 361.0 |  |  |
|  | \*SA 1 - 30 | м2 | 216.0 |  |  |
|  | \*SW - 20 | м2 | 146.0 |  |  |
| 2.1.2 | Надводен борд - 359 м2 |  |  |  |  |
|  | \*SA 2 - 10 | м2 | 36.0 |  |  |
|  | \*SA 1 - 20 | м2 | 72.0 |  |  |
|  | \*SW - 70 | м2 | 251.0 |  |  |
| 2.1.3 | Фалш борд и планцер- 74 м2 |  |  |  |  |
|  | \*SW - 100 | м2 | 74.0 |  |  |
| 2.1.4 | Подсушаване и продухване със сгъстен въздух | м2 | 1228.0 |  |  |
| 2.1.5 | Палуби ( с включени плитове на бака ) |  |  |  |  |
|  | \*HPWJ 300 bar | м2 | 220.0 |  |  |
|  | \*SA 2 - 50% | м2 | 120.0 |  |  |
|  | \*SW - 50 % | м2 | 120.0 |  |  |
| 2.1.6 | Надстройка |  |  |  |  |
|  | HPWJ 300 bar | м2 | 280.0 |  |  |
|  | SА 2 - околовръст на надстройката на височина 350 мм от палубата | м2 | 15.0 |  |  |
|  | Подсушаване и продухване със сгъстен въздух | м2 | 500.0 |  |  |
| 2.1.7 | Заводът да осигури необходимото скеле и кран за обезпечаване достъп при почистване на корпуса съгласувано предварително по обем с ЛС. /представителя на корабособственика/. Последните да бъдат включени в стойността на офертното предложение за почистване на корпуса | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Боядисване** |  |  |  |  |
|  | Боя и разредител за изпълнение осигурява кораба. След изпълнение на всяка операция предявяване на Л.С. Заводът осигурява необходимото скеле и кран за обезпечаване достъп при боядисване на корпуса. Последните да бъдат включени в стойността на офертното предложение за боядисване на корпуса. След нанасяне на първия слой измиване на цялата повърхнина с вода ниско налягане. |  |  |  |  |
|  | **Преди нанасяне на боята повърхностите да бъдат чисти и подсушени** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Подводна част - от кила до водолинията |  |  |  |  |
|  | Един слой грунд | м2 | 723.0 |  |  |
|  | Два слоя анти - коразив | м2 | 1446.0 |  |  |
|  | Два слоя анти фаулинг | м2 | 1446.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Надводен борд, фалш борд и планцер |  |  |  |  |
|  | Един слой грунд | м2 | 433.0 |  |  |
|  | Два слоя свързващ | м2 | 866.0 |  |  |
|  | Един слой финиш | м2 | 433.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | **Име на кораба , скали на газенето и товарни марки** | к-т | 1.0 |  |  |
|  | Товарни марки - 2 бр. |  |  |  |  |
|  | Товарни скали - 6 бр. общо 80 знака |  |  |  |  |
|  | Име на кораба и порт - 27 знака |  |  |  |  |
|  | Боядисване с два пласта бяла боя - доставя кораба. |  |  |  |  |
|  | Изрязване на букви VARNA с височина 200 мм и заваряването им на кърмата. Да се използва брегови кран с площадка за изпълнението | к-т | 1.0 |  |  |
|  | Отсичане водолинията | м | 276.0 |  |  |
|  | В цената да се калкулира и необходимото скеле |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Палуби |  |  |  |  |
|  | Два слоя грунд | м2 | 240.0 |  |  |
|  | Един слой боя | м2 | 120.0 |  |  |
| 2.2.5 | Надстройка |  |  |  |  |
|  | \*един слой грунд на бластираните места | м2 | 20.0 |  |  |
|  | \*един слой боя на бластираните места | м2 | 20.0 |  |  |
|  | \*един слой боя на цялата повърхнина | м2 | 280.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Танкове и цистерни** |  |  |  |  |
| 3.1 | **Баластни танкове - 6 бр, общо 150 куб.м** | м3 | 150.0 |  |  |
| 3.1.1 | Демонтаж/монтаж гърловини на баластни танкове 700 х 550 мм, подмяна гумена гарнитура б=5мм. Гарнитури от Завода | бр | 12.0 |  |  |
| 3.1.2 | \*подмяна шпилки М 16х80 и гайки М16 | к-т | 30.0 |  |  |
| 3.1.3 | Да се почистят от ръжда с рашкет и четка и се подсушат танковете; | м3 | 150.0 |  |  |
| 3.1.4 | Изхвърляне на утайки | м3 | 2.5 |  |  |
| 3.1.5 | Да се предявят танковете на БКР и л.с.; |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Баластните танкове да се пресоват със сладка вода през отдушните тръби-демонтаж и монтаж на 3бр. тръби Ф80 преди слизане от дока – 150 m3; | м3 | 150.0 |  |  |
| 3.1.7 | Демонтаж, ремонт на продухвателните клапани и бързо затварящи механизми-по 6бр. Монтаж на главите на мерителните тръби място. | бр | 6.0 |  |  |
| 3.1.8 | Изработване нови капачки за нивомерната тръба по образец - 4бр. БРОНЗ ШЕСТОГРАМ 65 ММ, РЕЗБА М58ММ, ВИСОЧИНА 30ММ | бр | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **ЦИСТЕРНИ ЗА САНТИННИ ВОДИ** | м3 | 14.0 |  |  |
| 3.2.1 | Нивомерната тръба, ремонт/подмяна с нова – Ф 46мм, L= 2м.. | м | 2.0 |  |  |
| 3.2.2 | \*Демонтаж/монтаж с нови уплътнения |  |  |  |  |
| 3.2.3 | \*Работа за достъп - демонтаж/монтаж тръбопровод ф=60 мм на фланцеви връзка | м | 3.0 |  |  |
| 3.2.4 | Изработване на капачка шестограм 55, резба М46, височина 30мм.-2бр. | бр | 2.0 |  |  |
| 3.2.5 | Изработване на плитове от рифелна ламарина б=4мм; обща площ-2.5м2-5бр. | бр | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **ЦИСТЕРНА ЗА ВОДА ТЕХНИЧЕСКИ НУЖДИ** | м3 | 0.5 |  |  |
| 3.3.1 | Демонтаж на старата и изработване на нова | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.2 | размери 980Х420Х700 х 8 мм | кг | 154.0 |  |  |
| 3.3.3 | Фланци | м3 | 0.2 |  |  |
| 3.3.4 | \*Дам 75мм, 4 отвор с 4 болта м10 | бр | 2.0 |  |  |
| 3.3.5 | \*Дам 100мм, 4 отвор с 4 болта м12 | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.6 | \*Дам 110мм, 6отвор с 6 болта м12 – 1бр | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.7 | \*Дам 100мм, 6 отвор с 6 болта м12 – 1бр | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.8 | \*Дам 30мм, - 1 бр | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.9 | \*Дам 20мм, – 1бр | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.10 | \*Дам 26мм, – 2бр – щуцери | бр | 1.0 |  |  |
| 3.3.11 | Използване на старите гърловини | бр | 2.0 |  |  |
| 3.3.12 | Цистерната да се боядиса с епоксидна боя от вътре | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | **ГОРИВНИ ТАНКОВЕ ЗА ЛЕКО ГОРИВО – 1броя** | м3 | 3.0 |  |  |
| 3.4.1 | Демонтаж/монтаж гърловини на горивни танкове 600 х 450 мм, подмяна гумена гарнитура б=5мм. Гарнитури от Завода | бр | 1.0 |  |  |
| 3.4.2 | Да се почистят и изхвърлят утайки и налеп | м3 | 0.5 |  |  |
| 3.4.3 | Да се подсуши танка | м3 | 3.0 |  |  |
| 3.4.4 | Да се предяви танка за преглед на БКР и л.с. | бр | 2.0 |  |  |
| 3.4.5 | Ремонт на главите на нивомерните тръби. Изработване .капачки -Фтр.60мм.от бронз-5бр | бр | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | **ГОРИВНИ ЦИСТЕРНИ ЗА ЛЕКО ГОРИВО – 2 бр** | м3 | 2.0 |  |  |
| 3.5.1 | Демонтаж/монтаж гърловини на горивни танкове 600 х 450 мм, подмяна гумена гарнитура б=5мм. Гарнитури от Завода | бр | 1.0 |  |  |
| 3.5.2 | Да се почистят и изхвърлят утайки и налеп | м3 | 0.1 |  |  |
| 3.5.3 | Да се подсуши танка | м3 | 2.0 |  |  |
| 3.5.4 | Да се предяви танка за преглед на БКР и л.с. | бр | 2.0 |  |  |
| 3.5.5 | Демонтаж на старите , доставка и монтаж на нови поплавкови нивомери |  |  |  |  |
|  | \*Тип: ПРУ-5С35 | бр | 2.0 |  |  |
|  | \*Тип:СРМ6W | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | **ТАНК СТУПИЦА** | м3 | 0.2 |  |  |
| 3.6.1 | Гърловина ф=450, шпилки с гайки М 10 х 60 - 20 бр |  |  |  |  |
|  | \*демонтаж/монтаж на гърловината с нова гарнитури от маслоустойчива гума, | бр | 1.0 |  |  |
| 3.6.2 | почистване на цистерната от утайки и налепи. | м3 | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Палубна част, главна палуба, палуба бака и палуба юта** |  |  |  |  |
| 4.1 | Носова мачта - 10 м2 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | \*бластиране SA 2 - 10% | м2 | 1.0 |  |  |
| 4.1.2 | \*боядисване T/U една ръка грунд | м2 | 2.0 |  |  |
| 4.1.3 | \*боядисване F/C една ръка боя | м2 | 10.0 |  |  |
| 4.1.4 | скеле | м3 | 60.0 |  |  |
| 4.2 | Щок за шар ф 50 х 2500 с 1 бр блок за фалина със жлеб 8 мм - изрязване на стария, изработване на нов и монтаж на място | бр | 1.0 |  |  |
| 4.3 | Капаци за малчици - ф 250 х 2 мм - подмяна | бр | 4.0 |  |  |
| 4.4 | Къмова светлина - степанки 2 х 20 х 700 мм- демонтаж, изработване по образец и монтаж | бр | 4.0 |  |  |
| 4.5 | Палуба кърма - предпазен вал ф 180 х 5400мм |  |  |  |  |
| 4.5.1 | \*демонтаж/монтаж от място | бр | 1.0 |  |  |
| 4.5.2 | \*механично почистване от ръжда | бр | 1.0 |  |  |
| 4.5.3 | \*подмяна на лагеруващи втулки | бр | 3.0 |  |  |
| 4.5.4 | \*боядисване една ръка грунд и една ръка боя | бр | 1.0 |  |  |
| 4.6 | Палуба кърма - дървена облицовка |  |  |  |  |
| 4.6.1 | \*подмяна дъски 75 х 70 мм | м.л | 40.0 |  |  |
| 4.6.2 | \*цялата площ 7200 х 4500 мм калафатене, циклене, лакиране | м2 | 32.4 |  |  |
| 4.7 | Главна мачта - 45 м2 |  |  |  |  |
| 4.7.1 | \*бластиране SA 2 | м2 | 3.0 |  |  |
| 4.7.2 | \*боядисване T/U една ръка грунд | м2 | 4.0 |  |  |
| 4.7.3 | \*боядисване F/C една ръка боя | м2 | 45.0 |  |  |
| 4.7.4 | \*степанки 2 х 20 х 700 мм- демонтаж, изработване по образец и монтаж | бр | 4.0 |  |  |
| 4.7.5 | \*стойки и реи на свалени антени - изрязване | бр | 2.0 |  |  |
| 4.7.6 | \*подмяна рея л/б ф 50 х 1500 мм с блок за фалина с жлеб 8 мм - изрязване на старата, изработване и монтаж на нова | бр | 1.0 |  |  |
| 4.7.7 | \*скеле | м3 | 60.0 |  |  |
| 4.8 | Палуба летен мостик |  |  |  |  |
| 4.8.1 | **\***Сандъци за пиротехника - подмяна панти ф 10 х 100 м | к-т | 2.0 |  |  |
| 4.8.2 | \*репитер на жирокомпаса - подмяна на дървен фундамент ( дъб или бук) D=450 mm, d=200 mm, б=70 мм | бр | 1.0 |  |  |
| 4.9 | Фалш борд крила мостик ветробран л/б и д/б - презаваряване | м.л | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ПАЛУБНИ ХИДРАВЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ** |  |  |  |  |
| 6.1 | **Носови сгъваем кран Hiab 110** |  |  |  |  |
|  | Профилактика на |  |  |  |  |
| 6.1.1 | \*ръчен хидравличен разпределител за управление-6 секции- демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.1.2 | \*хидравлични маркучи 22 бр.-подмяна. | бр | 22.0 |  |  |
| 6.1.3 | \*скоби за хидравлични тръби 6 бр.-подмяна. | бр | 6.0 |  |  |
| 6.1.4 | \*след ремонта машинно гресиране на всички точки. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.1.5 | \*пускане в действие, обезвъздушаване, регулиране, издаване на ЛС. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.1.6 | \*проверка под товар и издаване на екипаж и пред регистър | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | **Кърмови сгъваем кран Hiab 360** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | \*хидроцилиндър за вътрешна стрела в комплект с клапанен блок Ф260 мм, S 800 мм -демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, дефектация оси и лагери, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.2.2 | \*хидроцилиндър за удължение на вътрешна стрела в комплект с клапанен блок Ф110 мм, S 2000 мм –демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, дефектация оси и лагери и ремонт, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.2.3 | \*хидроцилиндър за външна стрела в комплект с клапанен блок Ф220 мм, S 1200 мм -демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, дефектация оси и лагери, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.2.4 | \*хидроцилиндър за удължения на външна стрела в комплект с клапанен блок Ф110 мм, S 1600 мм -демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, дефектация оси и лагери и ремонт при необходимост, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.2.5 | \*колона, стрели и удължения- почистване механично почистване от ръжда, боядисване. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.2.6 | \*хидравлична лебедка(хидромотор, редуктор, барабан) за товарното въже 3,2 т-в комплект с три ролки, глава за предна ролка и гак-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.2.7 | \*хидромотор с редуктор и клапанен блок за въртене-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.2.8 | \*ръчни хидравлични разпределители за управление 2 бр.-6 секции плюс 2 секции- демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. |  |  |  |  |
|  | 6-секционен | бр | 1.0 |  |  |
|  | 2-секционен | бр | 1.0 |  |  |
| 6.2.9 | \*хидравлични маркучи-33 бр. подмяна. | бр | 33.0 |  |  |
| 6.2.10 | \*скоби за хидравлични тръби-подмяна след дефектация. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.2.11 | \*след ремонта машинно гресиране на всички точки. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.2.12 | \*пускане в действие, обезвъздушаване, регулиране, издаване на ЛС. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.2.13 | \*проверка под товар и издаване на екипаж и пред регистър | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | **Носова “ П“ образна рама и лебедка RCW 24H** |  |  |  |  |
| 6.3.1 | \*бутален бавно оборотен хидромотор Calzoni 1100-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.3.2 | \*пулт за управление на рамата с ръчен единичен разпределител и клапанен блок-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.3.3 | \*пулт за управление на лебедката с два ръчни единични разпределители и клапанни блокове-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.3.4 | \*хидравлични маркучи-4 бр. подмяна. | бр | 4.0 |  |  |
| 6.3.5 | \*скоби за хидравлични тръби-подмяна след дефектация | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.3.6 | \*захранващи спирателни кранове 1 ¼“, 315 бара -2 бр. доставка и подмяна. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.3.7 | захранващи спирателни кранове 2“, 315 бара -2 бр. доставка и подмяна. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.3.8 | \*след ремонта машинно гресиране на всички точки. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.3.9 | \*пускане в действие, обезвъздушаване, регулиране, издаване на ЛС. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.3.10 | \*оси на рама Ф 75 х 240 мм -2 бр. Демонтаж/монтаж на осите, дефектация на оси и лагеруващи втулки, подмяна оси и лагеруващи втулки по дефектация | бр | 2.0 |  |  |
| 6.3.11 | Носова П-рама 8 м2 сваляне рамата на брега, след ремонта монтаж на място | бр | 1.0 |  |  |
| 6.3.12 | \*бластиране SA 2 - | м2 | 2.0 |  |  |
| 6.3.13 | \*боядисване T/U една ръка грунд | м2 | 3.0 |  |  |
| 6.3.14 | \*боядисване F/C една ръка боя | м2 | 8.0 |  |  |
| 6.3.15 | \*проверка под товар и издаване на екипаж и пред регистър | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | **Кърмова “ Г“ образна рама и лебедка RCW 15H** |  |  |  |  |
| 6.4.1 | \*хидроцилиндър-1 бр. Ф125 мм, S 600 мм, оси Ф 50 х 140 мм-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, дефектация оси и лагери, монтаж, клапани за скоростта ¾“-2 бр.- доставка и подмяна. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.2 | \*хидроцилиндър за спирачката Ф 80 х 300 мм-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж, клапани за скоростта-1 бр. 3/8”- доставка и подмяна. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.3 | \*пулт за управление на рамата с ръчен единичен разпределител и клапанен блок-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.4 | \*пулт за управление на лебедката с два ръчни единични разпределители и клапанни блокове-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.5 | \*хидравлични маркучи-4 бр .подмяна. | бр | 4.0 |  |  |
| 6.4.6 | \*скоби за хидравлични тръби-подмяна след дефектация | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.7 | \*захранващи спирателни кранове 1 ¼“, 315 бара -2 бр. доставка и подмяна. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.4.8 | \*захранващи спирателни кранове 2“, 315 бара -2 бр. доставка и подмяна. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.4.9 | \*след ремонта машинно гресиране на всички точки. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.10 | \*пускане в действие, обезвъздушаване, регулиране, издаване на ЛС. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.4.11 | \*проверка под товар и издаване на екипаж и пред регистър |  |  |  |  |
| 6.4.12 | Г-рама д/б - 5 м2 |  |  |  |  |
|  | \*бластиране SA 2 - | м2 | 1.0 |  |  |
|  | \*боядисване T/U една ръка грунд | м2 | 2.0 |  |  |
|  | \*боядисване F/C една ръка боя | м2 | 5.0 |  |  |
| 6.4.13 | \*скеле | м3 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | **Кърмова “ П“ образна рама и лебедка RCW 50 H** |  |  |  |  |
| 6.5.1 | \* клапани за скоростта ¾“-4 бр.- доставка и подмяна. | бр | 4.0 |  |  |
| 6.5.2 | \*пулт за управление на рамата с ръчен единичен разпределител и клапанен блок-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.5.3 | \*пулт за управление на лебедката с два ръчни единични разпределители и клапанни блокове-демонтаж, разглобяване, дефектация, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.5.4 | \*хидравлични маркучи-4 бр .подмяна. | бр | 4.0 |  |  |
| 6.5.5 | \*скоби за хидравлични тръби-подмяна след дефектация | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.5.6 | \*захранващи спирателни кранове 1 ¼“, 315 бара -2 бр. доставка и подмяна. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.5.7 | \*захранващи спирателни кранове 2“, 315 бара -2 бр. доставка и подмяна. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.5.8 | \*редуктори за веригата на редача 2 бр.-демонтаж на горния капак, проверка на състоянието, подмяна на маслото, монтаж. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.5.9 | \*редуктор за хидромотора- демонтаж на горния капак, проверка на състоянието, подмяна на маслото, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.5.10 | \*след ремонта машинно гресиране на всички точки. | к-т | 1.0 |  |  |
| 6.5.11 | \*пускане в действие, обезвъздушаване, регулиране, издаване на ЛС. |  |  |  |  |
| 6.5.12 | \*оси рама Ф 100 х 270 мм-2 бр. Демонтаж/монтаж на осите, дефектация на оси и лагеруващи втулки, подмяна оси и лагеруващи втулки по дефектация | бр | 2.0 |  |  |
| 6.5.13 | Къмова П-рама 12 м2 |  |  |  |  |
| 6.5.15 | \*бластиране SA 2 - | м2 | 3.0 |  |  |
|  | \*боядисване T/U една ръка грунд | м2 | 4.0 |  |  |
|  | \*боядисване F/C една ръка боя | м2 | 12.0 |  |  |
| 6.5.16 | \*степанки 2 х 20 х 700 мм- демонтаж, изработване по образец и монтаж | бр | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | **Хидравличен агрегат** |  |  |  |  |
| 6.6.1 | \*доставка и подмяна на карета на еластични съединители на помпите, центровка-2 бр. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.6.2 | \*водомаслен охладител 2 кв.м -демонтаж, разглобяване, почистване, сглобяване с нови уплътнители, монтаж. | бр | 1.0 |  |  |
| 6.6.3 | \*проверка на манометри-3 бр. | бр | 3.0 |  |  |
| 6.6.4 | \*доставка и подмяна на единичен електромагнитен разпределител тип DBM P004 A2 00B-2 бр. | бр | 2.0 |  |  |
| 6.6.5 | \*пускане в действие, обезвъздушаване, регулиране, издаване на ЛС. | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Ремонт тръбопроводи** |  |  |  |  |
|  | Подмяна на следните тръбопроводи. Тръбопроводите за морска вода да са горещо поцинковани |  |  |  |  |
| 7.1 | **Сантини машинно отделение** |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Да се изработят и подменят смукатели ф 150 мм, б=3 мм и тръбопроводи | бр | 4.0 |  |  |
| 7.1.2 | \*ф=80 мм с фланци ф=140 мм -2 бр, ф=150 мм - 2 бр и колена 2 бр | м | 4.0 |  |  |
| 7.1.3 | Съставен тръбопровод |  |  |  |  |
| 7.1.4 | \*тръбопровод ф=80 мм, фланци ф=180мм - 2 бр, ф=160 мм - 2 бр колена 2 бр | м | 1.5 |  |  |
| 7.1.5 | \*отклонение ф=56 от едната страна заварено към тръбопровод ф=80, отдръгата старан завършва на фланец ф 160 мм | м | 0.4 |  |  |
| 7.1.6 | \*отклонение ф=56 от едната страна заварено към тръбопровод ф=80, отдръгата старан завършва на фланец ф 140 мм и един брой коляно | м | 1.0 |  |  |
| 7.2 | **Горивни танкове за леко гориво** | бр | 1.0 |  |  |
|  | \*Да се подмени смукателен горивен тръбопровод L=2м. Ф58мм.Демонтаж на стария, монтаж на новия с подмяна на уплътнения | м | 2.0 |  |  |
| 7.3 | **Противопожарна водна система** |  |  |  |  |
|  | \*ф=45 с фланци ф=120- 2 бр и щуцери ф 22 - 2 бр | м.л | 2.2 |  |  |
| 7.4 | **БАЛАСТНА СИСТЕМА** | м.л | 1.3 |  |  |
|  | Подмяна на тръбопроводи поцинковани - Ø= 100 mm,L=2000mm. ; Ø= 80 mm, L = 1 m и фланци Ф170- 8x16mm-4бр. ;колена-2бр. | к-т | 1.0 |  |  |
| 7.5 | Баластен тръбопровод ф200 х 4 м.л - почистване от морски обраствания през свалените клинкети | м.л | 4.0 |  |  |
| 7.6 | **ОСУШИТЕЛНА СИСТЕМА** |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Подмяна смукателен тръбопровод Ф46мм, фланци 110мм – 10бр, кривки 5 бр., | м.л | 10.0 |  |  |
| 7.6.2 | Подмяна на смукатели с решетки. Диам 100мм, Фланци 58мм, Тръба 46мм – 1 л.м. | к-т | 5.0 |  |  |
| 7.6.3 | Тръба за осушение на климатичната станция: Диам 58мм, фланци 150мм, 8 бр. Кривки 6 бр., скоби 6 бр. | м.л | 20.0 |  |  |
| 7.7 | **САНИТАРНА СИТЕМА** |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Подмяна на тръбопроводи от |  |  |  |  |
| 7.7.2 | \*Ø= 45 mm;L=1500мм | м.л. | 1.5 |  |  |
| 7.7.3 | \*Ø1‘‘; L= 1 m | м.л. | 1.0 |  |  |
| 7.7.4 | Демонтаж на старата, изработване и монтаж на нова нивомерна тръба Ø= 65 mm, L = 3 m . и капачка на резба. | к-т | 1.0 |  |  |
| 7.8 | **Горивна система** |  |  |  |  |
|  | Тръбопровод ф = 30 мм с фланци ф 110 мм - 2 бр, щуцери - 3 бр, кривки - 8 бр, скоби 4 бр | м.л | 8.0 |  |  |
| 7.9 | **КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ** |  |  |  |  |
|  | Подмяна на охладителен тръбопровод Ф1/2 цола | м.л | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Главен двигател: 8NVD - 48 AU** |  |  |  |  |
| 8.1 | Измерване разкеп главен двигател преди и след ремонта | бр | 2.0 |  |  |
| 8.2 | Преглед и стягане на фундаментните болтове | бр | 36.0 |  |  |
| 8.3 | Моточистка на движенията на главен двигател с подмяна на смукателни и изпускателни клапани и бутални пръстени. Райберене и препасване на легла и клапани. Цилиндровите глави, бутала и мотовилки да се пренесат в цеха и след ремонт връщане на кораба. | бр | 8.0 |  |  |
| 8.4 | Цилиндрови втулки - демонтаж/монтаж с нови уплътнения | бр | 8.0 |  |  |
| 8.5 | Почистване на водното пространство на цилиндровия блок | к-т | 1.0 |  |  |
| 8.6 | Подмяна на цинкови протектори - 1 кг | бр | 3.0 |  |  |
| 8.7 | Упорен лагер - актиране | бр | 1.0 |  |  |
| 8.8 | Основни лагери - демонтаж/монтаж, определяне на хлабината | бр | 3.0 |  |  |
| 8.9 | Мотовилкови лагери - презаливане, механична обработка и пасване на място | бр | 3.0 |  |  |
| 8.10 | Мотовилкови лагери - стягане в мотовилката и измерване на вътрешния диаметър | бр | 8.0 |  |  |
| 8.11 | Измерване на мотилеви шийки на колянов вал, определяне на хлабините и при необходимост регулиране на маслените хлабини | бр | 8.0 |  |  |
| 8.12 | Основни лагери - измерване на хлабините и при необходимост регулиране на маслените хлабини | бр | 9.0 |  |  |
| 8.13 | Горивни помпи високо налягане - демонтаж/монтаж, разглобяване, дефектация подмяна негодните части и уплътнения | бр | 9.0 |  |  |
| 8.14 | Горивни дюзи - демонтаж/монтаж, разглобяване, дефектация, претриване на повърхнините, подмяна на негодните детайли, стендоване. | бр | 9.0 |  |  |
| 8.15 | Разпределителен вал - проверка хлабини на лагери и задвижване | к-т | 1.0 |  |  |
| 8.16 | Регулиране на газ разпределението | к-т | 1.0 |  |  |
| 8.17 | Изпускателен колектор изгорели газове на ГД - демонтаж и подмяна изолация на колектора | м2 | 20.0 |  |  |
| 8.18 | Водородни и водомаслен охладители - с охлаждаща площ всеки по 10,8м2 | бр | 4.0 |  |  |
| 8.19 | \*демонтаж/монтаж от място, пренасяне в цеха |  |  |  |  |
| 8.20 | \*хидравлично изпитание |  |  |  |  |
| 8.21 | \*демонтаж на капаците, демонтаж на старите преградни стени по каапаците, монтаж на нови прегради, боядисване на капаците отвътрешната страна и монтаж с нови гарнитури. Боя и гарнитури от изпълнителя | бр | 8.0 |  |  |
| 8.22 | Димоход |  |  |  |  |
|  | \*демонтаж и подмяна изолация | м2 | 20.0 |  |  |
|  | \*компенсатор - подмяна. | бр | 1.0 |  |  |
|  | \*да се предвиди скеле | м3 | 20.0 |  |  |
| 8.23 | Резервна цилиндрова глава - пренасяне в цеха, хидравлично изпитание, подмяна смукателни и изпускателни клапани. Райберене и претриване на легла и клапани. Връщане на кораба | бр | 2.0 |  |  |
| 8.24 | Терморегулатор на охлаждане на ГД тип: 44821 - регулиране | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Въздушно - пускови бутилки** |  |  |  |  |
| 9.1 | Демонтаж и ремонт на главите, след ремонта монтаж с нови гарнитури. Вътрешно почистване и боядисване два слоя с маслоустойчива бия и предявяване за освидетелстване БКР и ЛС | бр | 6.0 |  |  |
| 9.2 | \*за ГД, Ø= 600 mm, L= 2000 mm, - 2 бр. Р =3,0 Мра, Обем 0,4 m3; | бр | 2.0 |  |  |
| 9.3 | \*за СГД, Ø= 400 mm, L= 1200 mm, - 3 бр. Р =3,0 Мра, Обем 0,08 m3; | бр | 3.0 |  |  |
| 9.4 | \*за АДГ, Ø= 250 mm, L= 1800 mm, Р =15,0 Мра, Обем 0,05 m3; | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Помпи** |  |  |  |  |
|  | Демонтаж на помпите от място, пренасяне в цеха, след ремонта връщане на кораба и монтаж на място с нови гарнитури. Разглобяване, дефектовка на работните колела, уплътнителните гривни, лагери (подмяна) и уплътнения. Предявяване на БКР и ЛС. Сглобяване на помпите с подмяна на дефектирали детайли. Центровка на помпа/ел.двигател. Предявяване на БКР и ЛС в действие. |  |  |  |  |
| 10.1 | помпа пожарна № 1 центробежна, вертикална НЦВ 40/80; Q = 40 m3/ Н = 80m | бр | 1.0 |  |  |
| 10.2 | помпа пожарна № 2 центробежна, вертикална НЦВ 25/80; Q = 25m3/ Н = 80m | бр | 1.0 |  |  |
| 10.3 | помпа сладка вода за ГД КР – Н-50/160-0,9–1бр =32 m3/ Н=40m Н2О | бр | 1.0 |  |  |
| 10.4 | помпа резервна за ГД НЦВ 40/30; Q = 40 m3/ Н = 30m | бр | 1.0 |  |  |
| 10.5 | помпа маслена за ГД 3В8/25-11/106-3 – 2 бр.; Q = 11m3/ Н = 100m | бр | 2.0 |  |  |
| 10.6 | помпа баластна НЦВ 40/20 М – 2 бр.; Q = 40 m3/ Н = 20m | бр | 2.0 |  |  |
| 10.7 | помпа маслена за Рулева машина НШ-10 – 2 бр.; | бр | 2.0 |  |  |
| 10.8 | помпа на ступицата НШ10 - ДЯСНА | бр | 1.0 |  |  |
| 10.9 | помпа за битови води-тип-FAX 64/100 Q=2800 l/h , P=1.0Mpa , DDR | бр | 1.0 |  |  |
| 10.10 | охлаждаща помпа за климатик НЦВ 40/20 Q = 40m3/ Н = 20m | бр | 1.0 |  |  |
| 10.11 | Доставка на нови и монтаж на място |  |  |  |  |
|  | помпа за хидравличната система на ВРК–НШ–46–2бр.–доставка нови и монтаж на място. | бр | 2.0 |  |  |
|  | помпа фекална система RX50/160 комплект с електромотора Q = 18 m3/ Н = 38m | бр | 1.0 |  |  |
|  | помпа за охлаждане на дейдвуда-Q = 40m3/ Н = 20m | бр | 1.0 |  |  |
|  | помпа за охлаждане на провизионни компресори-Q = 20m3/ Н = 30m | бр | 1.0 |  |  |
|  | помпа за охлаждаща морска вода за главен двигател тип G-65/2/16-200, Q = 40 m3/ Н = 25m | бр | 1.0 |  |  |
|  | гориво подкачаща помпа тип: ШФБ – 1.4/4 – Q=1.3 m3/h; P=40 m H2O | бр | 1.0 |  |  |
| 10.12 | Изработка на нови куплунги, пас болтове и гумени тампони за помпите НШ-10 – 2 бр. и НШ – 46 – 2бр. | бр | 4.0 |  |  |
| 10.13 | \*Диам външен – 105мм; Диам вътр. 25; Дължина 90мм; 6 броя шлицеви канали; Болтове М10х80 – 18бр; Тампони 20х10мм дължина 22мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Дизел генератори** |  |  |  |  |
|  | тип 6Ч-18/22 - 225 кс | бр | 1.0 |  |  |
| 11.1 | Извършване на моточистка - цилиндри. Пренасяне частите в цеха за почистване и дефектация, Връщане на кораба и монтаж на място | бр | 6.0 |  |  |
| 11.2 | Цилиндрови глави - дефектация, райберене леглата на клапаните, шлайфане на клапаните, претриване на клапани/седла и необходимост подмяна на водачи на клапани, изпускателни и смукателни клапани, седла на клапани. | бр | 6.0 |  |  |
| 11.3 | Стягане на мотовиковите лагери в мотовилките и измерване вътрешния диаметър на лагерите. | бр | 6.0 |  |  |
| 11.4 | Измерване вътрешния диаметър на леглото на мотовилковия лагер в мотовилката | бр | 6.0 |  |  |
| 11.5 | Измерване удължението на болтовете на мотовилковите лагери | к-т | 6.0 |  |  |
| 11.6 | Почистване и измерване мотилеви шийки на коляновия вал и стягане с нормална маслена хлабина | бр | 6.0 |  |  |
| 11.7 | Демонтаж и актиране на основни лагери. стягане с нормална маслена хлабина | бр | 7.0 |  |  |
| 11.8 | ГПВН - демонтаж/монтаж, разглобяване, дефектация, подмяна негодни детайли, стендоване | бр | 2.0 |  |  |
| 11.9 | Демонтаж, стендоване, подмяна на износени детайли и монтаж на все режимни регулатори тип РН 30 | бр | 2.0 |  |  |
| 11.10 | Демонтаж пренасяне в цеха на комбинирани ВВО и ВМО – 8 бр, F=16m2 Разглобка на капаците, ремонт, боядисване на капаците от вътрешната страна с епоксидна боя, сглобка, хидравлична преса и монтаж на място | бр | 8.0 |  |  |
| 11.11 | Ремонт на ГПНН | бр | 2.0 |  |  |
| 11.12 | Ремонт на . комбинирани охлаждащи помпи; Q-8m3/h, Тип: 01-34-3 | бр | 2.0 |  |  |
| 11.13 | ГТН ТКР14Н-2Б2 - турбочистка | бр | 1.0 |  |  |
| 11.14 | Предявяване двигателя в разглобен вид на Регистър |  |  |  |  |
| 11.15 | Горивни Дюзи - демонтаж/монтаж разглобяване, почистване, стендоване | бр | 24.0 |  |  |
| 11.16 | Регулировка на газоразпределението | бр | 1.0 |  |  |
| 11.17 | Замерване и актиране на разкепа | бр | 2.0 |  |  |
| 11.18 | Запускане на агрегатите, обкатка, натоварване и преглед от БКР. | бр | 1.0 |  |  |
| 11.19 | Демонтаж на азбестовата изолация на колекторите изходящи газове и димохода , монтаж на нова | м2 | 30.0 |  |  |
| 11.20 | Подмяна азбестова изолация на димоходите с нова S=60m2. | м2 | 60.0 |  |  |
| 11.21 | СДГ 3 - първо движения. Демонтаж/монтаж на цилиндровата глава, пренасяне в цеха, хидравлично изпитание, претриване повърхнините на клапаните, монтаж с нова гарнитура | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | **ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР К-2-150, 7,3 kW , Output P1 = 6 mpa, P2 = 3mpa; Q1,2 = 8 l/min** | бр | 2.0 |  |  |
| 12.1 | Демонтаж на арматурата и тръбопроводи; |  |  |  |  |
| 12.2 | Демонтаж на главите на компресора, разглобка и ремонт на клапаните |  |  |  |  |
| 12.3 | Демонтаж на БМГ, замерване и актиране, ремонт по дефектовка; |  |  |  |  |
| 12.4 | Демонтаж на основните лагери, преглед и подмяна ако е необходимо на 4 бр. основни лагери | бр | 4.0 |  |  |
| 12.5 | Почистване на водното пространство от накип | бр | 2.0 |  |  |
| 12.6 | Изваряване на серпентините. | бр | 2.0 |  |  |
| 12.7 | Сборка на компресора по обратен път | бр | 2.0 |  |  |
| 12.8 | Подмяна на тампоните на куплунга и износени пас болтове – 8 бр., | бр | 8.0 |  |  |
| 12.9 | Тампони Ø1 25х10мм Дължина 30мм – 12бр. | бр | 12.0 |  |  |
| 12.10 | Болтове М10 , Дължина 70мм – 12 бр. | бр | 12 ,00 |  |  |
| 12.11 | Тампони Ø2 – 20х10мм, Дълж. 25мм – 12 бр | бр | 12.0 |  |  |
| 12.12 | Болтове М10, дължина 52мм – 12бр | бр | 12.0 |  |  |
| 12.13 | Изработване на нов куплунг комплект с пас болтовете и гумените тампони – | к-т | 1.0 |  |  |
|  | Д1вътр – 42 мм |  |  |  |  |
|  | Д1 външен 136 мм |  |  |  |  |
|  | Дължина 1 – 170 мм |  |  |  |  |
|  | Д2вътр – 42 мм |  |  |  |  |
|  | Д2 външен 120 мм |  |  |  |  |
|  | Дължина 2 – 220 мм |  |  |  |  |
| 12.14 | Предявяване компресора в действие пред БКР и л.с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | **РЕМОНТ ПО ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕТО** |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Пълен мега тест в началото и края на ремонта с отстраняване на ниската изолация. | бр | 2.0 |  |  |
| 13.1.2 | Външно осветление 220 волта |  |  |  |  |
|  | Доставка и подмяна на 50м.кабел шкатн 2 х1.5 м2 | м.л | 50.0 |  |  |
|  | крепежи L=30m. | м.л | 30.0 |  |  |
| 13.1.3 | Прожектори |  |  |  |  |
|  | подмяна на 16бр. щепсел –контакти | бр | 16.0 |  |  |
|  | 50м. захранващ кабел ШКАТН 2х1.5м2 | м.л | 50.0 |  |  |
|  | За целта да се демонтират прожекторите от стойките. Стойките да се бластират, раздвижат чрез нагряване - грундиране, гресиране и боядисване. | бр | 10.0 |  |  |
| 13.1.4 | Прекарване на нова линия |  |  |  |  |
|  | кабел ШКАТН 2х1.5м2 , L=20м. захранваща прожектора на димоход л/б. | м.л | 20.0 |  |  |
|  | кабел ШКАТН 2х1.5м2 , L=5м за 2 бр ,,Гама,, тела на димоход д/б | м.л | 5.0 |  |  |
| 13.1.5 | Подмяна на щепсел –контакти за пътевите светлини по мачтите. | бр | 10.0 |  |  |
| 13.1.6 | Подмяна на кабел 3х1.5м2 за пътевите светлини L=30м. | м.л | 30.0 |  |  |
| 13.1.7 | Подмяна на ел. ключове тип Т-5М. | бр | 10.0 |  |  |
| 13.2 | **Малоаварийно осветление външни палуби.** |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Подмяна на осветителни тела- катерно 15вт. Тип-23-2-906-754 или сс-56А-с26-25 | бр | 10.0 |  |  |
|  | При подмяна на всички осветителни тела и щепсел-контакти да се извърши качествена обработка на краищата и навсякъде да бъдат поставени замасяващи проводници. |  |  |  |  |
| 13.2.3 | Профилактика контролерите на шпила-2бр. Очукване и рихтоване на кутиите. Подмяна на Уплътненията и пантите -2бр | бр | 2.0 |  |  |
| 13.2.4 | Подмяна на постояннотоков контактор от станцията на брашпила- тип КМ 2211-9Т-25А;380В | бр | 1.0 |  |  |
| 13.3 | **Дизел генератори** № 1,2 – ГСС114-8М; 187,5 kVA; 750 об/мин; 400 V |  |  |  |  |
|  | № 3,4 – ГСС103-8М; 125 kVA; 750 ob/400V |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Профилактика на четкови апарати, подмяна четки,шлайф пръстени, сглобка, реглаж напрежения, динамика регулатори, настройки претоварване и обратна мощност, работа под товар. |  |  |  |  |
|  | Профилактика блокове управление, подмяна потенциометър, реглаж на регулатори напрежение и стиковане с блокове управление. | бр | 4.0 |  |  |
|  | Профилактика на Генераторните автомати тип А8М/Iном 400АИ400V да се измият, издухат, преглед за хлабини и притягане. | бр | 4.0 |  |  |
|  | Профилактика на 4 бр сервомотори-тип Д25Г СССР. | бр | 4.0 |  |  |
| 13.3.2 | Сигнализацията на прибор “Електрон-7” да се настрои на 0,05 МОма | бр | 1.0 |  |  |
| 13.3.3 | Релета РВ1÷РВ4 да се настроят на време за сработване 10÷12сек. | бр | 2.0 |  |  |
| 13.3.4 | Релета 1РОМ÷4РОМ да се настроят на 15% Рном на съответния генератор със задръжка по време 5÷7сек | бр | 2.0 |  |  |
| 13.3.5 | Релета РПГ1 до РПГ4 да се настроят на 105% Iном, а релета РПГ5 до РПГ12 на 110% Iном при cosФ=0,75. Сработването на релета РПГ1 до РПГ12 да стане със задръжка по време 0,5 ÷ 2,5сек | бр | 12.0 |  |  |
| 13.3.6 | Реле РВ8 да се настрои на време за сработване 7сек. | бр | 1.0 |  |  |
| 13.4 | **Вътрешно осветление – 220 В** |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Луминесцентно осветление подмяна |  |  |  |  |
| 13.4.2 | \*фасунги | бр | 50.0 |  |  |
| 13.4.3 | \*основи на стартери | бр | 15.0 |  |  |
| 13.4.4 | \*дросели 38W | бр | 25.0 |  |  |
| 13.4.5 | \*дросели 18W | бр | 12.0 |  |  |
| 13.4.6 | \*П-образни плафони с размери: L=1290 мм, B=235 мм, H=65 мм; | бр | 15.0 |  |  |
| 13.4.7 | \*Г-образни(ъглови) плафони: L=1290мм, B=120mm, H=75mm | бр | 15.0 |  |  |
| 13.4.8 | \*ел. осв. тела –плафониера с метална решетка 220В;380вт;размер-100x200mm. | бр | 15.0 |  |  |
| 13.4.9 | \*Обработка краищата (изпечени) на 35 бр ел. осв. тела тип Гама и други | бр | 35.0 |  |  |
| 13.4.10 | \*Прекарване линия с кабел 3 х 1,5 мм2 – 6 м за контакт 220 В | м.л | 6.0 |  |  |
| 13.4.11 | В табла нормално осветление 3 и 4 – подмяна на клемореди и обработка на краища –10 бр | бр | 10.0 |  |  |
| 13.4.12 | Проверка и профилактика работата на машинен телеграф и ремонт. | бр | 1.0 |  |  |
| 13.5 | Акумулаторни батерии тип 10 - КР L–60 Р–12 волта, 60 Ач–Демонтаж от място, транспорт до цеха, дефектация и ремонт –промивка и подмяна на електролита. Монтаж на място. | бр | 14.0 |  |  |
| 13.6 | Подмяна на изолацията на ел. Бойлер с нова -10м2. | м2 | 10.0 |  |  |
| 13.7 | Сигнализация за ниво сантини – подмяна на 2 бр датчици – тип поплавкови | бр | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Ел. двигатели по механизми - всички ел. двигатели са на 380 V, 50 Hz** |  |  |  |  |
| 14.1 | помпа охлаждане ГД, сладка вода – АМ52-2; 7,5 KW; 14,5A; 2870 об/мин; 6207Z - 1 бр | бр | 1.0 |  |  |
| 14.2 | помпа ступица - АОМ 12-4; 1,1 KW; 1210 об/мин | бр | 1.0 |  |  |
| 14.3 | пожарна основна – АМ71-2Т; 19 KW; 35A; 2900 об/мин; 6310Z–2 бр | бр | 1.0 |  |  |
| 14.4 | пожарна резервна – АМ62-2Т; 14 KW; 28,3A; 2860 об/мин; 6210Z–1 бр; 6308Z–1 бр | бр | 1.0 |  |  |
| 14.5 | електродвигател на рулева машина – 2 KW; 1400 об/мин - 1 бр.; | бр | 1.0 |  |  |
| 14.6 | електродвигател фекална система 7 KW; 2900 об/мин | бр | 1.0 |  |  |
| 14.7 | електродвигател горивен сепаратор – 2,9 KW; 1420 об/мин; 306К–1 бр | бр | 1.0 |  |  |
| 14.8 | хидрофори – 2бр. - АО2-41-4; 4 KW; 1450 об/мин; 6206Z–2 бр | бр | 2.0 |  |  |
| 14.9 | хидравлика ВРК – 2 бр – АМ51-4; 4,5 KW; 1150 об/мин; | бр | 2.0 |  |  |
| 14.10 | въздушни компресори – 2 бр. МР3К – 6М; 7,5 KW; 970 об/мин; 309К–1 бр | бр | 2.0 |  |  |
| 14.11 | брашпил МАП422 – 4; 2,4/11/2,5 KW; 460/880/445 об /мин; 6310Z–1 бр | бр | 1.0 |  |  |
| 14.12 | шпил МАП421 – 4; 7/5,6 KW; 1400/650 об /мин | бр | 1.0 |  |  |
| 14.13 | ел. дв. вентилатор - шахта – АОМ31-2Т; 1,5 KW; 2855 об /мин | бр | 1.0 |  |  |
| 14.14 | . вентилатор – МО л/б и д/б - 2бр– АМ52-4М; 6 KW; 1430 об /мин | бр | 2.0 |  |  |
| 14.15 | . вентилатор санитарни - 1бр– АОМ22-2; 1,15 KW; 2820 об /мин | бр | 1.0 |  |  |
| 14.16 | . вентилатор МО л/б– АОМ41-2Т; 3,2 KW; 2870 об /мин | бр | 1.0 |  |  |
| 14.17 | . вентилатор хладилна тип 4АО-80 Р=1.1кW;1230 об/мин – 1бр. | бр | 1.0 |  |  |
| 14.18 | . вентилатор – 2бр в кухнята - АОМ31-2Т; 1,5 KW; 2855 об /ми | бр | 2.0 |  |  |
| 14.19 | Хидравлична станция АОМ-31-2 ; 2,2 KW; 2870об/мин | бр | 2.0 |  |  |
| 14.20 | Климатик: АМ-22-2 ; 1,1KW; 2850об/мин – 2 бр. | бр | 2.0 |  |  |
| 14.21 | Рулева: АМ-22-2 ; 1,1KW; 2720об/мин – 1 бр. | бр | 1.0 |  |  |
| 14.22 | Маш работилница: АОМ12-2 ; 0,8KW; 2850об/мин – 1 бр. | бр | 1.0 |  |  |
| 14.23 | Трансформатори - Профилактика – отваряне капаци, издухване, оглед, притягане шпилки, затваряне |  |  |  |  |
| 14.23.1 | \*ТСЗК100/04; 100 kVA; 380/220 | бр | 3.0 |  |  |
| 14.23.2 | \*ТСЗК40/04; 40 kVA; 380/220 | бр | 2.0 |  |  |
| 14,24 | При ремонта на вентилаторите да се предвиди напластяване на осите. | бр | 7.0 |  |  |
|  | Вентилаторните турбини да се балансират динамично | бр | 7.0 |  |  |
|  | На всички ел.двигатели да се поставят заземяващи проводници. | бр | 28.0 |  |  |
|  | Измерване и актиране съпротивлението на изолацията преди и след ремонта. Разкуплиране, разкрачване от кабелите, демонтаж от място, пренасяне в цеха. След ремонта връщане на кораба, центровка и монтаж на място по обратен ред. Разглобяване, дефектовка лагерни касети, при необходимост престъргване и набивани на втулки, измиване, лакиране, сушене, смяна лагери, сглобяване. Лагери от изпълнителя. На всички ел.двигатели да се поставят заземяващи проводници. Предевяване на ЛС и БКР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | **АВАРИЕН ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР (АДГ)** |  |  |  |  |
|  | Тип ДГА50М2-9Р, трифазен, изх. Напрежение 400 V; |  |  |  |  |
|  | Мощност 50 KW, обороти ..750 об/мин.; |  |  |  |  |
| 15.1 | Да се пусне в ход и регулират напреженията на празен ход; | бр | 1.0 |  |  |
| 15.2 | Да се провери в действие под 70 % товар от ефективната му мощност; | бр | 1.0 |  |  |
| 15.3 | Да се провери в автоматичен режим. | бр | 1.0 |  |  |
| 15.4 | Да се предяви в действие на БКР | бр | 1.0 |  |  |
| 15.5 | Демонтаж/монтаж на цилиндрови глави снови гарнитури. Пренасяне в цеха, разглобяване на главите и извършване на хидравлично изпитание, претриване контактните повърхнини на клапаните | бр | 3.0 |  |  |
| 15.6 | Демонтаж на охладителя от място, пренасяне в цеха, изваряване с химикал и монтаж с нови гарнитури-F=2m2 | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | **КИП и АВТОМАТИКА** |  |  |  |  |
| 16.1 | Проверка и пълен функционален тест на система за пожарна сигнализация Тип RFT.Издаване на сертификат | бр | 1.0 |  |  |
| 16.2 | Двукратен тест на пожарни датчици преди и след ремонт на станцията включващ и проверка на 155 кабелни линии | бр | 155.0 |  |  |
| 16.3 | Демонтаж, проверка, освидетелстване и монтаж на манометри | бр | 80.0 |  |  |
| 16.4 | Демонтаж, проверка, освидетелстване и монтаж на дистанционни термометри с капиларни тръби за ДГ | бр | 20.0 |  |  |
| 16.5 | Демонтаж, проверка, освидетелстване и монтаж на тахометри и тахогенератори – комплекти за ДГ | бр | 4.0 |  |  |
| 16.6 | Демонтаж, проверка в лаборатория, освидетелстване и монтаж обратно  на следните измервателни прибори: |  |  |  |  |
| 16.6.1 | \*амперметри | бр | 22.0 |  |  |
| 16.6.2 | \*ватмери | бр | 5.0 |  |  |
| 16.6.3 | \*волтмери | бр | 10.0 |  |  |
| 16.6.4 | \*честотомери | бр | 5.0 |  |  |
| 16.6.5 | \*синхрономери | бр | 2.0 |  |  |
| 16.7 | Маркиране, демонтаж, проверка и освидетелстване на системи за автоматичен контрол на изолацията с електронни добавъчни блокове-комплекти | к-т | 4.0 |  |  |
| 16.8 | Ремонт на системи за автоматичен контрол на изолацията с електронни добавъчни блокове-комплекти | бр | 3.0 |  |  |
| 16.9 | Маркиране, разкачване, демонтаж, отнасяне в лаборатория, профилактика и по обратен ред монтаж и закачване на генераторни автомати –ГРТ иАРТ | бр | 5.0 |  |  |
| 16.10 | Обезточване, почистване със въздух ,измиване с електроклин, подсушаване, притягане на връзки на табла ГРТ,АРТ | бр | 11.0 |  |  |
| 16.11 | Демонтаж, проверка ,настройка и сертифициране на генераторни защити както следва: 100%, 105%, 110%, обратна мощност-4броя на генератор | бр | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Брашпил тип БЧ** | бр | 1.0 |  |  |
| 17.1 | **Носови брашпил** |  |  |  |  |
| 17.1.1 | \*Разкачане на ел.захранването, демонтаж на фундаментните болтове и демонтаж на брашпила от място. След подмяна на фундамента монтаж на място, |  |  |  |  |
| 17.1.2 | \*Демонтаж / монтаж капака на котвеното устройство за дефектация и подмяна на уплътнението |  |  |  |  |
| 17.1.3 | \*Спирачки - да се подмени феродо ( нос ляв и десен борд ) 500 х 100 х 15мм | бр | 4.0 |  |  |
| 17.1.4 | \*проверка и регулиране лостовата система на спирачките - в момента спирачните челюсти не могат да обхванат барабана (не може да се натегне винта за натягане на челюстите ) | бр | 2.0 |  |  |
| 17.1.5 | \*изработване на нови въртоци за лентовите спирачки ф=200 х 20 мм | бр | 2.0 |  |  |
| 17.2 | Кърмови шпил |  |  |  |  |
| 17.2.1 | \*демонтаж на стария, изработване и монтаж на място на предпазен щит на шпила с размери 100 х 3500 мм. Подмяна гумено уплътнение с ново. Ламарина 100 х 3500 х 2 мм и маслоустойчива гума 150 х 3500 х 3 мм | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Надстройка и жилищни помещения** |  |  |  |  |
| 18.1 | Финестрини жилищни помещения и мостик ( кабини 107, 203, многоцелева лаборатория и биологична лаборатория) - комингси 700 х 500 х 80 мм |  |  |  |  |
| 18.1.1 | \*механично почистване от ръжда | бр | 4.0 |  |  |
| 18.1.2 | \*наваряване на ножа на комингса | дм3 | 0.1 |  |  |
| 18.1.3 | \*заглаждане на наварените участъци | бр | 4.0 |  |  |
| 18.1.4 | \*боядисване на целия комингс две ръце грунд и две ръце боя | бр | 4.0 |  |  |
| 18.2 | Илюминатори на жилищни помещения |  |  |  |  |
|  | \*илюминатор ф 340 на кабина 356 - заглушаване | бр | 1.0 |  |  |
|  | \*подмяна илюминатори ф 340 на кабини - баня моторист, салет, кабини 328, 356, 326, 327, 359, 348 | бр | 11.0 |  |  |
|  | \*подмяна илюминатори ф 390 на кабини - салет, кабини 323, 324 | бр | 4.0 |  |  |
| 18.3 | Комингси на илюминатори |  |  |  |  |
| 18.3.1 | Комингси на илюминатори - ф 340 х 80 на кабини баня моторист, салет, кабини 328, 356, 326, 327, 359, 348 | бр | 10.0 |  |  |
|  | \*механично почистване от ръжда | бр | 10.0 |  |  |
|  | \*наваряване на ножа на комингса | дм3 | 0.6 |  |  |
|  | \*заглаждане на наварените участъци | бр | 10.0 |  |  |
|  | \*боядисване на целия комингс две ръце грунд и две ръце боя | бр | 10.0 |  |  |
| 18.3.2 | Комингси на илюминатори - ф 390 х 80 на салет, кабини 321, 323, 324 | бр | 4.0 |  |  |
|  | \*механично почистване от ръжда | бр | 4.0 |  |  |
|  | \*наваряване на ножа на комингса | дм3 | 0.3 |  |  |
|  | \*заглаждане на наварените участъци | бр | 4.0 |  |  |
|  | \*боядисване на целия комингс две ръце грунд и две ръце боя | бр | 4.0 |  |  |
| 18.4 | Жилищни, служебни и сервизни помещения |  |  |  |  |
| 18.4.1 | Подмяна на балатум - общо | м2 | 130.0 |  |  |
| 18.4.2 | \*кабини 203 - 10 м2 , 321 - 5 м2, 323 - 5 м2, 324 - 5м2, 328 - 15 м2, 333 - 5м2, 360 - 5м2, салет - 32м2, многоцелева лаборатория - 26м2, биологична лаборатория - 15м2, коридор салон 407 - 6 м2 |  |  |  |  |
| 18.4.3 | Ремонт циментова замаска - общо | м2 | 15.0 |  |  |
| 18.4.4 | \*кабина 321 - 2м2, салет - 10м2, авариен изход димоход - 3м2 |  |  |  |  |
| 18.4.5 | Подмяна мивки устойчиви на химикали с размер 450 х 400 х 210 в многоцелева лаборатория | бр | 2.0 |  |  |
| 18.4.6 | Подмяна сифони устойчиви на химикали в многоцелева лаборатория и в биологична лаборатория | бр | 2.0 |  |  |
| 18.4.7 | Демонтаж/монтаж на тоалетна чиния със задно оттичане с повдигане на нивото със 100 мм в баня 212 | бр | 1.0 |  |  |
| 18.4.8 | Демонтаж/монтаж стенна тоалетна чиния в баня 349 | бр | 1.0 |  |  |
| 18.4.9 | Ремонт прагове с циментова замаска 600 х 150 х 50 в баня 325/332 | бр | 2.0 |  |  |
| 18.4.10 | Подмяна теракота в баня 358 - 2 м2 и кухня - 1 м2 | м2 | 3.0 |  |  |
| 18.4.11 | Изработване на подвижна метална решетка ( форма пресечен конус ) с капак за подов шпигат в кухня с размери - ф 200 х 100 х 100 мм | бр | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Радио оборудване** |  |  |  |  |
| 19.1 | АИС транспондер FURUNO FA-100 - вътрешна батерия за подмяна. Доставка изпълнителя | бр | 1.0 |  |  |
| 19.2 | Радио буй КОСПАС JOTRON Tron 40S, |  |  |  |  |
|  | \*батерия за подмяна. Доставка изпълнителя | бр | 1.0 |  |  |
|  | \*5-годишен тест (SBM-test) |  |  |  |  |
| 19.3 | Терминал за данни на спътникова станция Inmarsat C, Thrane TT-3606 с повредено Флопи-дисково устройство. Ново доставено от изпълнителя | бр | 1.0 |  |  |
| 19.4 | Преглед на радио-обзавеждането (GMDSS radio survey, zone A2 ) с издаване на cсертификати за EPIRB,SART,AIS, | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 | **САНТИНИ В МАШИННОТО ОТДЕЛЕНИЕ – площ 210 м2** |  |  |  |  |
| 20.1 | Да се почистят ,обезмаслят и подсушат сантините в машинното отделение подходящо за огневи работи в началото и в края на ремонта |  |  |  |  |
| 20.2 | Да се изхвърлят утайки и налеп | м3 | 2.5 |  |  |
| 20.3 | Демонтаж и монтаж на плитове | м2 | 25.0 |  |  |
| 20.4 | Осушителни кладенци за сантините – 4 бр. | м3 | 2.0 |  |  |
| 20.5 | \*Да се изхвърлят утайки около 0,5 м3; | м3 | 0.5 |  |  |
| 20.6 | \*Да се почистят и подсушат; | м2 | 210.0 |  |  |
| 20.7 | \*Да се предявят на личния състав |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Подмяна метал** |  |  |  |  |
| I. | Профилактика на вентилационни глави(автоматични) по горна палуба |  |  |  |  |
|  | и палуба бак |  |  |  |  |
| 1) | Отваряне, почистване, дефектация |  |  |  |  |
| 2) | При необходимост подмяна дефектни елементи от клапанната с-ма |  |  |  |  |
|  | (топка, клапа, упл. пръстен , мрежа и др.). Предявяване на ЛС |  |  |  |  |
| 3) | Подмяна на съответните глави с нови при необходимост: |  |  |  |  |
| 4) | Подмяна на дефектни автоматични глави с нови |  |  |  |  |
|  | тип В2 (Ø400) | бр. | 2.0 |  |  |
|  | тип В3 (Ø300) | бр. | 1.0 |  |  |
|  | тип D2 (Ø300) | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Подмяна на тръби към вентилационни глави |  |  |  |  |
|  | Ø60, Н600 | бр. | 2.0 |  |  |
|  | Ø65, Н700 | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Ø70, Н400, 2 бр. фланци | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Ø90, Н600 | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Ø110, Н830 | бр. | 2.0 |  |  |
|  | Ø160, Н850 | бр. | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Палуба мостик** |  |  |  |  |
| 1) | Изработване и монтаж метална стойка EPIRB – по образец на ЛБ | бр. | 1.0 |  |  |
| 2) | Подмяна вентилационни глави, тип В3 | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Ремонт вент. глава В2 | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Ремонт вент. глава В3 | бр. | 1.0 |  |  |
| 3) | Ремонт фундаменти за спасителни плотове - винкел L 50х50х5, 6.0 м. | бр. | 4.0 |  |  |
| 4) | Крила на мостик ЛБ и ДБ – подмяна окантваща тръба, долна част Ø35 | м | 10.0 |  |  |
| 5) | Подмяна заслон - етернитови плоскости на крила мостик 3000х1600х2 | м2 | 9.6 |  |  |
|  | Етернитовите плоскости са на азбестова основа и не са подходящи |  |  |  |  |
|  | Предлагаме битумни плоскости „Ондулин“ | м2 | 9.6 |  |  |
| 6) | Димоход АДГ |  |  |  |  |
|  | \*подмяна димоходна тръба ф = 200 мм | м.л | 3.0 |  |  |
|  | \*демонтаж и подмяна на изолация на димоходна тръба | к-т | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Горна палуба** |  |  |  |  |
|  | **по Надстройка главна** |  |  |  |  |
| 1) | Подмяна вентилационни глави (тип В) |  |  |  |  |
|  | Ø250 | бр. | 2.0 |  |  |
|  | Ø400 | бр. | 1.0 |  |  |
| 2) | Укрепване кабели по огледало надстройка с П-образен крепеж | м | 2.0 |  |  |
| 3) | Подм. укрепване стойки за стоянъчни прожектори П-профил 60х30х6 | м | 8.0 |  |  |
| 4) | Подмяна скоби тръби и кабели по надстройка Ø20. | бр. | 60.0 |  |  |
| 5) | Ремонт 2 бр врати водоплътни – подмяна по 1.5 м шина уллътняваща. | м | 1.5 |  |  |
|  | Работа за достъп: разкриване и възстановяване на изолация |  |  |  |  |
|  | (частично) в местата за огнева работа. | места | 2.0 |  |  |
|  | Подмяна ватервейси над врати L25x25х3 – 1200 мм – 2 бр | м | 2.4 |  |  |
| 6) | Подмяна ватервейси по правоъгълни финистрини L25x25х3 - 2 х 700 мм | м | 1.4 |  |  |
|  | Работа за достъп: разкриване и възстановяване на изолация |  |  |  |  |
|  | (частично) в местата за огнева работа. | места | 2.0 |  |  |
| 7) | Кръгли финистрини - подмяна ватервейс - L25x25х3 |  |  |  |  |
|  | 18 бр. х 700 мм ДБ | мм | 12.6 |  |  |
|  | 10 бр. х 700 мм ЛБ | мм | 7.0 |  |  |
|  | Работа за достъп: разкриване и възстановяване на изолация |  |  |  |  |
|  | (частично) в местата за огнева работа. | места | 18.0 |  |  |
| 8) | Ремонт вентилационен отвор 300х300 х 8– частична подмяна шина уплътняваща | кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **По надстройки димоходи** |  |  |  |  |
| 9) | ЛБ – дублиране долна част ивица 10300х150х6. | м | 10.3 |  |  |
|  | Работа за достъп. Демонтаж изолация.Възстановяване изолацията след ремонта. | м2 | 3.0 |  |  |
| 10) | ДБ – дублиране частично 850х150х6 | м | 0.9 |  |  |
|  | Почистване помещение СО2. Полагане изолация на пода ( еластична ) 1 слой фибран за под (или аналог), между 2 слоя изопласт( или аналог). | м2 | 4.0 |  |  |
| 11) | Разпробиване и възстановяване на 30 бр болта (или шпилки с гайки) по капак на димохода | бр. | 30.0 |  |  |
| 12) | Подмяна решетка ламелна от метал – за вентилационен отвор димоход ДБ 300х600 | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **по Кран товарен ЛБ на р-ро 72** |  |  |  |  |
| 7) | Изработване леерно заграждение площадка оператор. |  |  |  |  |
|  | Материал Ø 25 – обща дължина 20.0 м | м | 20.0 |  |  |
| 8) | Монтиране навес и частичен заслон от битумни плоскости - 3 м2 | сума | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **по Хидравлична лебедка ДБ (кърма) 72 – 75 ребо** |  |  |  |  |
| 9) | Ремонт фундаментна рама с подмяна профил - 100х100х5 |  |  |  |  |
|  | материал стомана – общо 4 м. | сума | 1.0 |  |  |
| 10) | Изработване защитен кожух от ламарина за задвижваща верига б=1 мм, S=1,5 m2 | kg | 12.0 |  |  |
| 11) | Изработване защитен кожух от ламарина ел изключвател б=1 мм, S=1,5 m2 | kg | 12.0 |  |  |
| 12) | Заслон контролер |  |  |  |  |
|  | каркаси L50x50x5 – 40.0 м и укрепване | кг | 208.0 |  |  |
|  | ламарина рифелна за плитове – 10м2 / 4.0 мм | кг | 320.0 |  |  |
|  | ламарина за оформяне заслон – 10м2 / 2.0 мм | кг | 160.0 |  |  |
|  | покрив от битумни плоскости - 6 м2 / 2.0 мм | м2 | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **по Хидравлична лебедка ДБ (нос) 18 – 21 ребо** |  |  |  |  |
| 13) | Ремонт фундаментна рама с подмяна профил - 100х100х5 материал стомана - ощо 10 м | кг | 20.0 |  |  |
| 14) | Изработване защитни кожуси от ламарина за задвижваща верига, б=1 мм, S=1,5 m2 | кг | 12.0 |  |  |
|  | изключвател и контролер – 4 бр. б=1 мм, S=1,5 m2 | кг | 48.0 |  |  |
|  | Подмяна кутия контролер – по образец. б=1 мм, S=1,5 m2 | кг | 12.0 |  |  |
| 15) | Подмяна защитна тръба кабел ½” | м | 5.0 |  |  |
| 16) | Подмяна фундамент контролер – материал L50x50x6 – 4.0м | м | 4.0 |  |  |
| **IV.** | **Фалшборд** |  |  |  |  |
| 1) | Подмяна шина по фалшборд, 65х5 – 12 м ЛБ и 12 м ДБ | м | 24.0 |  |  |
| 2) | Възстановяване обшивка фалшборд ДБ в район на платформа 1 м2 | кг | 40.0 |  |  |
| 3) | Ремонт по контрафорси – материал стомана; δ-6.0мм |  |  |  |  |
|  | Горна част - р-ро 64 ЛБ | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Долна част - р-ро 87, 85, 81 и 61 ЛБ, р-ро 81 и 80 ДБ | бр. | 6.0 |  |  |
|  | Леери по горна палуба |  |  |  |  |
| 4) | Тръбни контрафорси – подмяна долна част по маркировка Ø 40 | бр. | 14.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **Палуба бак** |  |  |  |  |
| 1) | Подмяна носова мачта котвен знак - тр. Ø40; L2800 мм | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Укрепващи кници | бр. | 3.0 |  |  |
| 2) | Ремонт комингс магазия въжета, материал стомана 1500х100х8 | м | 1.5 |  |  |
| 3) | Подмяна фундамент контролер L50x50x6 – 4.0м. | бр. | 1.0 |  |  |
| 4) | Брашпил – демонтаж/монтаж, подмяна фундамент |  |  |  |  |
|  | материал стомана δ – 10.0мм: G- 96 кг – страници и кници | кг | 96.0 |  |  |
|  | материал стомана δ – 12.0мм: G- 150 кг – фланж | кг | 150.0 |  |  |
| 5) | Трапове към палуба полубак – подмяна степенки от рифелна ламарина 600х260х5 мм/фл.30 | кг | 67.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VI. | **Виюшки за въжета – 2 бр ремонт:** |  |  |  |  |
| 1) | Ремонт 1 бр лентова спирачка на виюшка бак | бр. | 1.0 |  |  |
| 2) | Подмяна страничен диск Ø 600х6 |  |  |  |  |
| 3) | Ремонт полутръбна спирачка виюшка ДБ кърма |  |  |  |  |
| 4) | Подмяна страничен диск Ø 600х6 |  |  |  |  |
| 5) | Изработване по образец 1 бр. виюшка за въжета. Ø500 на барабана | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Монтаж на фундамент от винкелна конструкция ДБ. | кг | 96.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VII. | **Обшивка дъно** |  |  |  |  |
| 1) | Подмяна скулови лист в района на ребра 52 – 56 ЛБ и ДБ, Т10 мм | кг | 1200.0 |  |  |
| 2) | Подмяна частично на преграда на ребро 52 – ДБ, Т8 мм | кг | 128.0 |  |  |
|  | Подмяна 4 бр усилващи ребра по преграда на ребро 52 ДБ | бр. | 4.0 |  |  |
| 3) | Подмяна бордови ребра 53, 54 и 55 ЛБ и ДБ | бр. | 6.0 |  |  |
|  | Профил булб 120х7 – L-15.0 м; G- 124 кг |  |  |  |  |
| 4) | Подмяна 6 броя долни кници на ребра 53, 54 и 55 ЛБ и ДБ | бр. | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII. | **Танк / кофердам** |  |  |  |  |
|  | Разположение – под охладители CL – ЛБ |  |  |  |  |
|  | Изработване на нов танк и монтаж на мястото на стария | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Работа за достъп |  |  |  |  |
|  | демонтаж/монтаж охладители | бр. | 4.0 |  |  |
|  | демонтаж/монтаж помпи | бр. | 4.0 |  |  |
|  | демонтаж/монтаж тръбопроводи към помпи и охладители | к-та | 4.0 |  |  |
|  | демонтаж/монтаж КИП | к-та | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21.11 | **Подмяна метал** |  |  |  |  |
| 1) | Обшивка дъно и бордове . δ-10,0 mm (при необходимост) | кг | 500.0 |  |  |
| 2) | Бордови набор - булбов профил - 120x7; G=10 kg. | кг | 10.0 |  |  |
| 3) | Кници укрепващи - 2 бр. δ-10,0; G=10 kg. | бр | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21.12 | **Работа за достъп по подмяна ребра в машинно отделение** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подмяна тръбопровод в района на пожарни помпи |  |  |  |  |
|  | - Ø90 мм | м | 1.0 |  |  |
|  | - Ø76 мм | м | 2.0 |  |  |
|  | - Ø60 мм | м | 1.0 |  |  |
|  | - фланци Ø140 мм | бр. | 10.0 |  |  |
|  | - фланци Ø180 мм | бр. | 10.0 |  |  |
|  | - колена | бр. | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подмяна тръбопровод в района на охлаждащи помпи на ГД |  |  |  |  |
|  | - Ø190 мм | м | 6.0 |  |  |
|  | - Ø80 мм | м | 2.5 |  |  |
|  | - Ø56 мм | м | 3.0 |  |  |
|  | - фланци Ø200 мм | бр. | 14.0 |  |  |
|  | - фланци Ø180 мм | бр. | 4.0 |  |  |
|  | - фланци Ø140 мм | бр. | 4.0 |  |  |
|  | - колена | бр. | 7.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подмяна тръбопровод в района на баластни помпи |  |  |  |  |
|  | - Ø110 мм | м | 6.0 |  |  |
|  | - Ø96 мм | м | 3.0 |  |  |
|  | - колена | м | 8.0 |  |  |
|  | **Забележка:** Тръбопроводите да са горещо поцинковане |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Д-ж на стария, израборване и м-ж на нов фундамент на пожарни и |  |  |  |  |
|  | охлаждаща помпи; |  |  |  |  |
|  | - ламарина S=6 m2 x б=10 мм | кг | 480.0 |  |  |
|  | - винкел 80 х 80 х 10 мм – 30 м.л. | кг | 300.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | ДОСТАВКИ |  |  |  |  |
|  | **Доставка на илюминатори** |  |  |  |  |
|  | Диаметър на просвета Ø390 мм | бр. | 4.0 |  |  |
|  | Диаметър на просвета Ø340 мм | бр. | 11.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Доставка на уплътнения** |  |  |  |  |
| 1. | Капаци за люкове на товарни помещения - 40 мм х 30 мм | м | 30.0 |  |  |
| 2. | Щормови врати и люкови закрития - 30 мм х 20 мм | м | 140.0 |  |  |
| 3. | Капаци за вентилационни шахти - 20 мм х 20 мм | м | 50.0 |  |  |
| 4. | Финестрини и илюминатори - 10 мм х 10 мм | м | 120.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верига/синджир (звено: деб.4-5мм^=40мм) | м | 20.0 |  |  |
| 2 | Бояджийски валяци 10 см | бр | 10.0 |  |  |
| 3 | Бояджийски валяци широки 15 см | бр | 10.0 |  |  |
| 4 | Дискове за метал Ф=125 мм и дебелина 1 - 2 мм | бр | 30.0 |  |  |
| 5 | Дръжки за валяци с дължина 500 мм | бр | 15.0 |  |  |
| 6 | Карабини големи 10см | бр | 5.0 |  |  |
| 7 | Карабини средни 8см | бр | 5.0 |  |  |
| 8 | Карабини малки 6см | бр | 5.0 |  |  |
| 9 | Катинари - големи "Метал" | бр | 5.0 |  |  |
| 10 | Катинари - малки "Метал" | бр | 10.0 |  |  |
| 11 | Катинари - средни "Метал" | бр | 5.0 |  |  |
| 12 | Ленти ножовки за метал | бр | 10.0 |  |  |
| 13 | Лепило „Прома" х 0,650 кг | кутии | 6.0 |  |  |
| 14 | Маски за запрашена среда х 25 бр. | кутии | 24.0 |  |  |
| 15 | Очила предпазни пластмасови за запрашена среда | бр | 20.0 |  |  |
| 16 | Ролки за бояджийски валяци 10 см | бр | 50.0 |  |  |
| 17 | Плетени ръкавици 5 пръста с едностранна латексова промазка | чфт | 30.0 |  |  |
| 18 | Свредла за метал Полски.- комплект | бр | 1.0 |  |  |
| 19 | Силикон акрилен | бр | 2.0 |  |  |
| 20 | Силикон санитарен | бр | 2.0 |  |  |
| 21 | Син спирт х 1л. | бут | 2.0 |  |  |
| 22 | Скрапки, Г-образни, L=300mm B=30mm H=5mm. | бр | 10.0 |  |  |
| 23 | Спрей за ръжда WD - 40 | бр | 5.0 |  |  |
| 24 | Телескоп за боядисване 3 м | бр | 2.0 |  |  |
| 25 | Телескоп за боядисване 5 м | бр | 2.0 |  |  |
| 26 | Трион за дърво.с дължина 60 см | бр | 1.0 |  |  |
| 27 | Четки бояджийски с къса дръжка широки 1 см | бр | 10.0 |  |  |
| 28 | Четки бояджийски с къса дръжка широки 5 см | бр | 10.0 |  |  |
| 29 | Четки бояджийски с къса дръжка широки 12 см | бр | 2.0 |  |  |
| 30 | Четки бояджийски тип лула широки 5 см | бр | 30.0 |  |  |
| 31 | Четки за почистване с мек косъм и дълги дръжки | бр | 5.0 |  |  |
| 32 | Четки за почистване с твърд косъм и дълги дръжки. | бр | 5.0 |  |  |
| 33 | Четки телени за ръжда - тесни с плстмасова дръжка | бр | 10.0 |  |  |
| 34 | Чук обиковен 0,5 кг | бр | 2.0 |  |  |
| 35 | Чук обиковен 1 кг | бр | 1.0 |  |  |
| 36 | Чукчета за ръжда | бр | 10.0 |  |  |
| 37 | Ъглошлайф малък,нов 125 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 38 | Яхтен лак кутия х 0.650 | кут | 5.0 |  |  |
| 39 | Сигнални блокове, метални, Ф-10мм | бр | 8.0 |  |  |
| 40 | Етилов спирт 96% | бут | 2.0 |  |  |
| 41 | Тиксо книжно 4см. | бр | 5.0 |  |  |
| 42 | Тиксо прозрачно 2см | бр | 5.0 |  |  |
| 43 | Тиксо прозрачно(скоч) 4см. | бр | 5.0 |  |  |
| 44 | Тиксо сиво плътно(армирано) | бр | 5.0 |  |  |
| 45 | Белина х1л | бр | 12.0 |  |  |
| 46 | Гумени ръкавици-маслоустойчиви XL | чфт | 10.0 |  |  |
| 47 | Гъби за миене кухненски с канал големи | бр | 10.0 |  |  |
| 48 | Крем каша за ръце.немска. Х 0,5 кг | кг | 5.0 |  |  |
| 49 | Метални лопатки ширина 300 мм с къси дръжки | бр | 5.0 |  |  |
| 50 | Обезмаслител х 0,750 л | бр | 15.0 |  |  |
| 51 | Прах за пране Бонукс х 0.3кг. | бр | 44.0 |  |  |
| 52 | Салфетки 25 х 25 см х 500 бр в пакет | пак | 5.0 |  |  |
| 53 | Сода каустик х 1кг | кг | 5.0 |  |  |
| 54 | Стирки кимплект с дълги ресни 40см | бр | 6.0 |  |  |
| 55 | Тоалетен сапун х 100 гр Фа. | бр | 30.0 |  |  |
| 56 | Тоалетна хартия Милде рула. | бр | 30.0 |  |  |
| 57 | Торби за смет 35л | рула | 10.0 |  |  |
| 58 | Торби за смет 80л (плътни) | рула | 10.0 |  |  |
| 59 | Торби за смет 160л(плътни) | рула | 10.0 |  |  |
| 60 | Чаши пластмасови 200мл х 100 бр | бр | 10.0 |  |  |
| 61 | Контейнери пластмасови за смет 200л | бр | 2.0 |  |  |
| 62 | Велпапе шир=0.8м | рула | 5.0 |  |  |
| 63 | Веро „Фея“ х 0,5 л | бр | 30.0 |  |  |
| 64 | Парцали за чистене. | кг | 100.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗАЯВКИ МАШИНА** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Рама кърмова 6 т.** |  |  |  |  |
| 1. | 645-287-68 Ос Ø100 | бр. | 2.0 |  |  |
| 2. | 645-287-67 Втулка | бр. | 2.0 |  |  |
| 3. | 645-287-68-01 Ос Ø70 | бр. | 2.0 |  |  |
| 4. | 645-287-54.15Н Втулка Ø70/80;l=27.5 | бр. | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Рама 2.5 т.** |  |  |  |  |
| 5 | 645-052-5 ТО Ос Ø80 | бр. | 2.0 |  |  |
| 6 | 645-052-5 ТО Лагер | бр. | 2.0 |  |  |
| 7 | 645-052-5 ТО Ос Ø60 | бр. | 4.0 |  |  |
| 8 | 645-052-5 ТО Втулки Ø60 | бр. | 8.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Рама 1.5 т.** |  |  |  |  |
| 9 | 645-287-50 Ос Ø50 | бр. | 2.0 |  |  |
| 10 | 645-287-51 Втулка Ø50/60 | бр. | 4.0 |  |  |
| 11 | 645-287-45.12Н Упътнител Ø180/230;б=0.5мм.-паронит | бр. | 4.0 |  |  |
| 12 | БДС 2170-77 Пръстен А 75 | бр. | 2.0 |  |  |
| 13 | TGL 12398 Лагер сферичен ZPS-50 | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Кингстонни шахти** |  |  |  |  |
| 2.1 | Шпилки | бр. | 50.0 |  |  |
| 2.2 | Цинков протектор 2 кг | бр. | 8.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Верижен сандък** |  |  |  |  |
| 3.1. | Лист б=12 мм | м2 | 1.5 |  |  |
| 3.2. | Набор греди | м2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Брашпил** |  |  |  |  |
| 4.1. | Феродо б = 15 мм, дълж. 4 х 1,5 м | м | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ДЗА** |  |  |  |  |
| 5.1. | Ду-25 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.2. | Ду-50 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.3. | Ду-15 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.4. | Ду-20 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.5. | Ду-30 | бр. | 2.0 |  |  |
| 5.6. | Ду-80 | бр. | 3.0 |  |  |
| 5.7. | Ду-40 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.8. | Ду-100 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.9. | Ду-200 | бр. | 2.0 |  |  |
| 5.10. | Ду-150 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.11. | Ду-125 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.12. | Ду-50 - захлопка | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.13. | Ду-65 - захлопка | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.14. | Ду-45 - шибърен | бр. | 1.0 |  |  |
| 5.15. | Ду-200 - шибърен | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Опорен лагер на балера** |  |  |  |  |
| 6.1. | Уплътнителен пръстен - образец | бр. | 8.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Хидравлична система ВРК** |  |  |  |  |
| 7.1 | Хидравлично масло МХЛ 32 | л | 1000.0 |  |  |
| 7.2. | Хидравлична помпа НШ-50 дясна | бр. | 2.0 |  |  |
| 7.3. | Набивка лоена 15х15 мм | м. | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Рулева машина - Р07** |  |  |  |  |
| 8.1. | Хидравлична помпа НШ-10 дясна | бр. | 2.0 |  |  |
| 8.2. | Набивка лоена 20х20 мм | м. | 5.0 |  |  |
| 8.3. | Хидравлично масло МХЛ -32 | л. | 200.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Система сгъстен въздух** |  |  |  |  |
| 9.1 | Предпазителен клапан Ду10; 30 МРа | бр. | 1.0 |  |  |
| 9.2 | Предпазителен клапан Ду10; 8 МРа | бр. | 1.0 |  |  |
| 9.3 | Предпазителен клапан Ду10; 3 МРа | бр. | 1.0 |  |  |
| 9.4 | Редукционен клапан 30-15 кг/см2 | бр. | 1.0 |  |  |
| 9.5 | Редукционен клапан 15-8 кг/см2 | бр. | 1.0 |  |  |
| 9.6 | Силикагел | кг | 10.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Противопожарна водна система** |  |  |  |  |
| 10.1. | Хидранти | бр. | 5.0 |  |  |
| 10.2. | Набивка 12 x 12 мм | м | 10.0 |  |  |
| 10.3. | Набивка 6 х 6 мм | м | 10.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Трюмен сепаратор** |  |  |  |  |
| 11.1. | Помпа-електромотор шнекова - Q=1 мЗ/ч | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Табло за управление и КИП на лебедките и рамите** | бр. | 3.0 |  |  |
| 20.1 | КИП: |  |  |  |  |
|  | 0100 No13-32-18091WB2 7300473-OV1/2 Sensor for RCW-50 | бр. | 4.0 |  |  |
|  | 0102 1WB3 Sensors for RCW-50 | бр. | 4.0 |  |  |
|  | 0103 YMDC-610 P1 MDC-610 | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0104 PQ1S5 P2 METER | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0105 V-PQS1 96x96 P3 METER | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0106 XB2-BP21 S1 pres key | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0107 C10A176EF S1 Switch | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0108 C10A222EF S1 Switch | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0109 0621-014 R1Potentiometer | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0110 XB2-BV63 H1Signal light | бр. | 3.0 |  |  |
|  | 0111 pos.3 8200165-AS01/01 Code-T-2A Counter balance valve |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Капролонови втулки - заготовки Капролон В-твърдост по Бринел 18-26** |  |  |  |  |
| 21.1 | Дейтвудна тръба: Øвътр.-280мм.; Øвън.-450мм; L=450мм | бр. | 5.0 |  |  |
| 21.2 | Балер- Øвътр.-240мм.; Øвън.-350мм.; L=400мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 21.3 | Пета на балера- Øвътр.-140мм.; Øвън.-220мм.; L=250мм | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Транспортни разходи | път | 1.0 |  |  |
| 21.4 | Водоотражателна гривна-Øвътр280;Øвън.450;L=250mm |  |  |  |  |
| 22 | Набивки лоени: |  |  |  |  |
| 22.1 | Размер-46х46мм | м | 10.0 |  |  |
| 22.2 | Размер-42х42мм | м | 7.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Хидравличен кран HIAB -110** | бр. | 4.0 |  |  |
| 1 | 9995366 шланг | бр. | 5.0 |  |  |
| 2 | 9995374 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 3 | 9979263 шланг | бр. | 4.0 |  |  |
| 4 | 9995382 шланг | бр. | 3.0 |  |  |
| 5 | 9995366 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 6 | 9979232 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 7 | 9995331 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 8 | 9979255 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 9 | 9979247 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 10 | 9995331 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 11 | 3462404 тръба | бр. | 1.0 |  |  |
| 12 | 3462391 тръба | бр. | 1.0 |  |  |
| 13 | 8688532 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 14 | EP-AISI3161 Сферичен кран;Фтр.30мм.;Р=320бар | бр. | 2.0 |  |  |
| 15 | 9979646 Хидромотор | бр. | 1.0 |  |  |
| 16 | RK11004S Клапанна кутия вертикална | бр. | 1.0 |  |  |
| 17 | 3197070/Y471.0/ Управляващ клапан | бр. | 1.0 |  |  |
| 18 | 3197071/Y472/ Управляващ клапан | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Хидравличен кран HIAB -360** |  |  |  |  |
| 21 | 3.485.510 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 22 | 3.485.465 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 23 | 3.485.470 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 24 | 3.485.472 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 25 | 3.485.473 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 26 | 3.485.474 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 27 | 3.485.501 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 28 | 3.485.466 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 29 | 3.485.467 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 30 | 3.485.468 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 31 | 3.485.469 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 32 | 3.485.471 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 33 | 3.485.465 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 34 | 3.485.470 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 35 | 3.485.475 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 36 | 3.485.476 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 37 | 3.485.477 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 38 | 3.485.487 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 39 | 3.485.488 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 40 | 3.485.476 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 41 | 3.485.489 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 42 | 3.485.501 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 43 | 3.485.490 шланг | бр. | 2.0 |  |  |
| 44 | 3.485.492 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 45 | 3.485.478 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 46 | 3.485.479 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 47 | 3.485.465 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 48 | 3.485.480 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 49 | 3.485.481 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 50 | 3.485.482 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 51 | 3.485.485 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 52 | 3.485.486 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 53 | 3.485.483 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 54 | 3.485.484 шланг | бр. | 1.0 |  |  |
| 55 | 6.490.631 тръба | бр. | 1.0 |  |  |
| 56 | 3.119.090 Лебедка | бр. | 1.0 |  |  |
| 57 | 6495.186/Y508.0 Клапан | бр. | 1.0 |  |  |
| 58 | 495075 Клапан | бр. | 1.0 |  |  |
| 59 | 405057 Клапан | бр. | 1.0 |  |  |
| 60 | EP-AISI-3161 Сфериченкран-Фтр.30мм.;Р=320бар | бр. | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Главен двигател SKL-8NVD48AU** |  |  |  |  |
| 61 | 07008 Сегмент компресорен ляв прорез | бр. | 8.0 |  |  |
| 62 | 07009 Сегмент компресорен десен прорез | бр. | 24.0 |  |  |
| 63 | 07010 Сегмент маслообиращ | бр. | 8.0 |  |  |
| 64 | 07011 Сегмент маслообиращ с прорез | бр. | 8.0 |  |  |
| 65 | 07001 Бутало | бр. | 4.0 |  |  |
| 66 | 08001 Мотовилка | бр. | 2.0 |  |  |
| 67 | 08012 Метална подложка б=0.2мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 68 | 08012 Метална подложка б=0.1мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 69 | 10001 Цилиндрова глава комплект | бр. | 2.0 |  |  |
| 70 | 11901 Смукателен клапан комплект | бр. | 4.0 |  |  |
| 71 | 11902 Изпускателен клапан комплект | бр. | 4.0 |  |  |
| 72 | 11003 Направляваща втулка | бр. | 8.0 |  |  |
| 73 | 11006 Заключващ конус | бр. | 8.0 |  |  |
| 74 | 11007 Калпачок на клапана | бр. | 8.0 |  |  |
| 75 | 12901 Пускови клапан комплект | бр. | 2.0 |  |  |
| 76 | 13901 Предпазителен клапан | бр. | 2.0 |  |  |
| 77 | Термометър стрелкови Т=0-600 С° ;футляр-Ф1/2" | бр. | 4.0 |  |  |
| 78 | 16013 Термометър за сл.вода Т=0-100 С°;футляр-Ф1/2" | бр. | 4.0 |  |  |
| 79 | 14901 Дюза комплект | бр. | 4.0 |  |  |
| 80 | 14009;14012 Разпръсквач комплект | бр. | 12.0 |  |  |
|  | 14009 Coпло | бр. | 12.0 |  |  |
|  | 14013 Игла | бр. | 12.0 |  |  |
| 81 | 14039 Уплътнителен пръстен | бр. | 12.0 |  |  |
| 82 | 18115 Уплътняващ сегмент | бр. | 12.0 |  |  |
| 83 | 18116 Гарнитура | бр. | 12.0 |  |  |
| 84 | 08022 Биелен болт | бр. | 8.0 |  |  |
| 85 | 08023 Гайка | бр. | 16.0 |  |  |
| 86 | 25911 Горивна помпа ВН комплект | бр. | 2.0 |  |  |
| 87 | 25913 Смукателен клапан | бр. | 10.0 |  |  |
| 88 | 25053 Нагнетателен клапан | бр. | 10.0 |  |  |
| 89 | 25110 Плунжер-25110 | бр. | 10.0 |  |  |
| 90 | 25111 Втулка | бр. | 10.0 |  |  |
| 91 | 25008 Тласкач болт | бр. | 10.0 |  |  |
| 92 | ВВО и ВМО Тръбички <D10;L=1300mm. | бр. | 20.0 |  |  |
| 93 | 44702 Цинкови протектори | бр. | 8.0 |  |  |
| 94 | 44705 Преден капак за воден охладител | бр. | 2.0 |  |  |
| 95 | 44706 Заден капак за воден охладител | бр. | 2.0 |  |  |
| 96 | Регулатор за обороти Лагер-30027;тип-7204 | бр. | 2.0 |  |  |
| 97 | 06001 Цилиндрова втулка | бр. | 4.0 |  |  |
| 98 | 06002 Уплътнителен пръстен | бр. | 32.0 |  |  |
| 99 | Уплътнителен пръстен м/у цил.глава и цил. втулка | бр. | 24.0 |  |  |
| 100 | 02901 Упорен лагер | к-т | 2.0 |  |  |
| 101 | 02008 Основен лагер | бр. | 1.0 |  |  |
| 102 | 29034 Оборотомер | к-т | 1.0 |  |  |
| 103 | 38911 Въздущен компресор | бр. | 4.0 |  |  |
| 104 | 08008 Биелен лагер | бр. | 4.0 |  |  |
| 105 | 06001 Цилиндрова втулка | к-т | 4.0 |  |  |
| 106 | 437004 Елемент за горивен филтър | бр. | 1.0 |  |  |
| 107 | 44821 Термоклапан | бр. | 2.0 |  |  |
| 108 | 44705 Преден капак за воден охладител | бр. | 2.0 |  |  |
| 109 | 44706 Заден капак за воден охладител | бр. | 8.0 |  |  |
| 110 | 08021 Биелни болтове |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Спомагателни дизелгенератори** |  |  |  |  |
| 111 | 01-05-3 Глава комплект | бр. | 4.0 |  |  |
| 112 | 01-03-17-1 Уплътненеие за главата- | бр. | 10.0 |  |  |
| 113 | 01-50003 Смукателен клапан | бр. | 6.0 |  |  |
| 114 | 01-50003 Изпускателен клапан | бр. | 6.0 |  |  |
| 115 | 96А-24-010-4 Разпръсквач-;8х0.3х140 | бр. | 24.0 |  |  |
| 116 | 961В.0612.23.030А Елементи за ГПВН- | бр. | 12.0 |  |  |
| 117 | 961В.0612.23.040 Клапан нагнетателен заГПВН | бр. | 12.0 |  |  |
| 118 | 01-34-3 Комбинирана водна помпа-комплект | бр. | 1.0 |  |  |
| 119 | Нарва 6-4 Маслен филтър | бр. | 20.0 |  |  |
| 120 | 2ТФ-3 Горивен филтър | бр. | 20.0 |  |  |
| 121 | П-41-160-66 Термометър | бр. | 6.0 |  |  |
| 122 | 01-16-3 Горивоподкачваща помпа-комплект тип:Ш40-6-16/3-5Т | бр. | 1.0 |  |  |
| 123 | ВН-01-2101-1 Горивен тръбопровод | бр. | 6.0 |  |  |
| 124 | ВН-01-2122-1 Горивен тръбопровод | бр. | 6.0 |  |  |
| 125 | 01-030002-2 Цилиндрова втулка- | бр. | 2.0 |  |  |
| 126 | 01-030013-2 Уплътнителен пръстен | бр. | 22.0 |  |  |
| 127 | 111-040015 Антикорозионен пръстен | бр. | 8.0 |  |  |
| 128 | 01-0509-1 Гарнитура | бр. | 8.0 |  |  |
| 129 | 103-050001 Направляваща втулка | бр. | 12.0 |  |  |
| 130 | 01-050009 Седло на клапана | бр. | 12.0 |  |  |
| 131 | 01-050021 Стопорна гривна | бр. | 12.0 |  |  |
| 132 | 01-050005 Пружина | бр. | 12.0 |  |  |
| 133 | 103-050002 Тарелка | бр. | 12.0 |  |  |
| 134 | 103-050003 Втулка- | бр. | 12.0 |  |  |
| 135 | 01-050007 Стопорен конус | бр. | 24.0 |  |  |
| 136 | 01-050035-2 Гарнитура | бр. | 8.0 |  |  |
| 137 | 101-120010-5 Бутало | бр. | 4.0 |  |  |
| 138 | 01-120105-1 Лагерна черупка долна | бр. | 4.0 |  |  |
| 139 | 01-120105-1 Лагерна черупка горна | бр. | 4.0 |  |  |
| 140 | 01-120007 Сегмент маслообиращ | бр. | 8.0 |  |  |
| 141 | 01-120005 Сегмент компресорен | бр. | 14.0 |  |  |
| 142 | 01-120006-1 Сегмент компресорен хромиран | бр. | 14.0 |  |  |
| 143 | 01-120004-1 Сегмент маслообиращ | бр. | 14.0 |  |  |
| 144 | 01-120109-1 Биелен болт | бр. | 12.0 |  |  |
| 145 | 961В.0612.23.040 ГПВН. Клапан нагнетателен | бр. | 12.0 |  |  |
| 146 | 01-500015А ГПВН Пружина- | бр. | 12.0 |  |  |
| 147 | 961В.0612.23.007 ГПВН. Уплътнителен пръстен | бр. | 12.0 |  |  |
| 148 | 961В.0612.23.030А ГПВН Плунжерна двойка | бр. | 6.0 |  |  |
| 149 | 961В.0612.23.023 ГПВН Плунжерна пружина | бр. | 6.0 |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  |  |  |
| 152 | 107-200006 Пластина | бр. | 24.0 |  |  |
| 153 | 16С15-1 Плунжерна двойка | бр. | 4.0 |  |  |
| 154 | 16С16 Клапан нагнетателен | бр. | 4.0 |  |  |
| 155 | 1Ч2-0711-1 Уплътнителен пръстен | бр. | 12.0 |  |  |
| 156 | 01-2101-1 Тръбопровод | бр. | 12.0 |  |  |
| 157 | 01-2122 Тръбопровод | бр. | 12.0 |  |  |
| 158 | 01-2113 Клапан редукционен | бр. | 4.0 |  |  |
| 159 | 01-873307 Уплътнителен пръстен | бр. | 12.0 |  |  |
| 160 | 01-340040-2 Работно колело | бр. | 1.0 |  |  |
| 161 | 01-340055-2 Работно колело | бр. | 1.0 |  |  |
| 162 | 101-8020 Гарнитура | бр. | 4.0 |  |  |
| 163 | 101-8021 Гарнитура | бр. | 4.0 |  |  |
| 164 | 101-800105 Сегмент уплътнителен | бр. | 12.0 |  |  |
| 165 | 01-850015 Гарнитура | бр. | 2.0 |  |  |
| 166 | 01-8712В Ключ | бр. | 1.0 |  |  |
| 167 | 01-1201-1 Мотовилка | бр. | 2.0 |  |  |
| 168 | 01-120110 Гайка | бр. | 6.0 |  |  |
| 169 | Шплент 4x50 | бр. | 16.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Лебедка 50Н** |  |  |  |  |
| 171 | 5701-6/98-6/5772-12­6/1 ШлангØ45;L-1000 | бр. | 2.0 |  |  |
| 172 | Шланг Ø18 L-860 | бр. | 4.0 |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  |
| 174 | 8300061/194079/BU01/0 1 Колонка за управление | бр. | 1.0 |  |  |
| 175 | 7400321/CV/01/01 Колонка КИП | бр. | 1.0 |  |  |
| 176 | Хидравлична скоба Ø16 | бр. | 50.0 |  |  |
| 177 | Хидравлична скоба Ø20 | бр. | 90.0 |  |  |
| 178 | Хидравлична скоба Ø56 | бр. | 15.0 |  |  |
| 179 | Хидравлична скоба Ø39 | бр. | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Лебедки RCW 15H и RCW24H** |  |  |  |  |
| 181 | 5751-6/98-6/5772-12­6/1 Шланг Ф45;L-1000 | бр. | 4.0 |  |  |
| 182 | Шланг Ф18; L860 | бр. | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 185 | 8300061 Колонка за управление | бр. | 2.0 |  |  |
| 186 | 7400340 ov01/01 Колонка КИП | бр. | 2.0 |  |  |
| 187 | Кран сферичен Фтр.57мм.;Р=320бар;L=255тт. | бр. | 4.0 |  |  |
| 188 | Хидромотор | бр. | 1.0 |  |  |
| 189 | 5751-6/98-6/5772­12-6/1 Шланг L-320 | бр. | 1.0 |  |  |
| 190 | 5751-6/98-6/5772­12-6/1 Шланг L- 440 | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Гребен винт - регулируема стъпка , ВР - 502М** | к-т | 1.0 |  |  |
| 191 | Гост 5152-66 Набивка еднослойна плетена АЛП12Х12 | м | 1.0 |  |  |
| 192 | 7 | бр. | 3.0 |  |  |
| 193 | 938-17.155 Уплътнителен пръстен 540/10 | бр. | 2.0 |  |  |
| 194 | 938-17.154 Уплътнителен пръстен 194/10 | бр. | 2.0 |  |  |
| 195 | 938-17.210 Семеринга 510/550 | бр. | 2.0 |  |  |
| 196 | 938-17.051 Семеринга 145/175 | бр. | 2.0 |  |  |
| 197 | 938-17.153 Уплътнителен пръстен 140/10 | бр. | 2.0 |  |  |
| 198 | 938-17.121 Уплътнителен пръстен 44/5 | бр. | 4.0 |  |  |
| 199 | 938-17.128 Уплътнителен пръстен 145/5 | бр. | 1.0 |  |  |
| 200 | 502С-40.00.42 Гарнитура | бр. | 1.0 |  |  |
| 201 | 938-17.134 Уплътнителен пръстен 300/5 | бр. | 1.0 |  |  |
| 202 | 938-17.090 Уплътнителен пръстен 102/4.5 | бр. | 1.0 |  |  |
| 203 | 498С-00.20.14 Уплътнителен пръстен | бр. | 2.0 |  |  |
| 204 | 938-17.076 Уплътнителен пръстен 18/3 | бр. | 8.0 |  |  |
| 205 | 938-17.079 Уплътнителен пръстен 30/3 | бр. | 2.0 |  |  |
| 206 | 938-17.089 Уплътнителен пръстен 46/4.5 | бр. | 3.0 |  |  |
| 207 | 938-17.095 Уплътнителен пръстен 146/4.5 | бр. | 4.0 |  |  |
| 208 | 938-17.127 Уплътнителен пръстен 90/5 | бр. | 2.0 |  |  |
| 209 | 938-17.145 Уплътнителен пръстен 128/8 | бр. | 2.0 |  |  |
| 210 | 938-17.173 Семеринга 325/345 | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Въздушен компресор, Тип К2-150** |  |  |  |  |
|  | К2-150ту Комплект запасни части | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор за замерване на разкепа ГД | бр. | 1.0 |  |  |
| 2 | Шплент-4х50 | бр. | 24.0 |  |  |
| 3 | Маслоустойчива гума б=1мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 4 | Маслоустойчива гума б=1.5мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 5 | Маслоустойчива гума б=2.0мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 6 | Маслоустойчива гума б=3.0мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 7 | Термоизолационо платно | м2 | 3.0 |  |  |
| 8 | Клингерит б=1мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 9 | Клингерит б=1.5 мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 10 | Клингерит б=2.0мм | м2 | 1.0 |  |  |
| 11 | Антифриз -20град.С | л | 50.0 |  |  |
| 12 | Индикаторна паста за гориво | туб | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оловни пломби | бр. | 100.0 |  |  |
| 2 | Тел за пломбиране | м | 50.0 |  |  |
| 3 | Електротелфер за ГД 0.9т | бр. | 1.0 |  |  |
| 4 | Гидория немски комплект до .. .№ 32 | бр. | 1.0 |  |  |
| 5 | Стартер спрей, 400 мл | бр. | 5.0 |  |  |
| 6 | Отвертки шлосерски | бр. | 3.0 |  |  |
| 7 | Отвертки комплект | бр. | 1.0 |  |  |
| 8 | Скоби за маркучи от всички размери.... до 1 цол | бр. | 10.0 |  |  |
| 9 | Раздвижни ключове различни размери | бр. | 3.0 |  |  |
| 10 | Тръбни ключове - голям, среден и малък | бр. | 1.0 |  |  |
| 11 | Свредла комплект до ...16 | бр. | 2.0 |  |  |
| 12 | Метчици комплект от 2 до ...16 | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Флашки комплект от 2 до ...16 | бр. | 1.0 |  |  |
| 2 | Кранчета за вода 2/3 цола | бр. | 5.0 |  |  |
| 3 | Кранчета за вода 1/2 цола | бр. | 5.0 |  |  |
| 4 | Тефлонова набивка 8 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 5 | Фенерчета взривобезопасни морско изпълнение | бр. | 5.0 |  |  |
| 6 | Каша за ръце по образец | кашон | 1.0 |  |  |
| 7 | Шплент 8х80мм. | бр. | 32.0 |  |  |
| 8 | Гайки и болтове комплект от 8 до .. .14 мм | бр. | 50.0 |  |  |
| 9 | Шайби за болтове комплект от 8 до .. .14 мм | кг | 1.0 |  |  |
| 10 | Лента тифлонова 19 мм / 40 м х 0,25 мм | бр. | 5.0 |  |  |
| 11 | Тефлон прът Ф = 55 мм , L = 500 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 12 | Тефлон прът Ф = 30 мм , L = 500 мм | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тефлон лист б =1,0 мм , S = 0,25 кв.м | бр. | 1.0 |  |  |
| 2 | Тефлон лист б = 1,5 мм , S = 0,25 кв.м | бр. | 1.0 |  |  |
| 3 | Тефлон лист б = 3,0 мм , S = 0,25 кв.м | бр. | 1.0 |  |  |
| 4 | Месинг шестограм 14 мм, L = 0,5 м | бр. | 1.0 |  |  |
| 5 | Стругарски ножове | комп. | 1.0 |  |  |
| 6 | Маслоустойчива гума б = 1,5 мм S = 1,0 кв.м | бр. | 1.0 |  |  |
| 7 | Обратни метчици | комп. | 1.0 |  |  |
| 8 | Електроди х 2,5 мм | кут. | 3.0 |  |  |
| 9 | Електроди х 3,25 мм | кут. | 3.0 |  |  |
| 10 | Заваръчна маска с активиращо стъкло | бр. | 1.0 |  |  |
| 11 | Ъглошлайф Ф = 125 мм | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скоби за демонтаж на лагери б = 2,0 мм | бр. | 2.0 |  |  |
| 2 | Скоби за демонтаж на лагери б = 3,0 мм | бр. | 2.0 |  |  |
| 3 | Шлосерски пили големи | ком | 1.0 |  |  |
| 4 | Шлосерски пили малки | ком | 1.0 |  |  |
| 5 | Дръжки за чукове | бр. | 4.0 |  |  |
| 6 | Дръжки за пили | бр. | 2.0 |  |  |
| 7 | Шмиргел камък 20 х 20 х 200 мм едър | бр. | 2.0 |  |  |
| 8 | Шмиргел камък 20 х 20 х 200 мм ситен | бр. | 2.0 |  |  |
| 9 | Четка телена за шмиргела 20 х 20 х 200 мм | бр. | 2.0 |  |  |
| 10 | Силикон за вода | бр. | 5.0 |  |  |
| 11 | Силикон за масло | бр. | 5.0 |  |  |
| 12 | Менгеме голямо | бр. | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клещи резачи | бр. | 2.0 |  |  |
| 2 | Ленти за ножовка - сандартни | бр. | 20.0 |  |  |
| 3 | Лепило Loctite компонентно 20 мл | бр. | 3.0 |  |  |
| 4 | Метал пластик Loctite ST 2 за стомана 250 мл | бр. | 3.0 |  |  |
| 5 | Комплект изолирани отвертки | бр. | 1.0 |  |  |
| 6 | Комбиниран измервателен прибор | бр. | 1.0 |  |  |
| 7 | Клещи изолирани | бр. | 1.0 |  |  |
| 8 | Свредла от 1 до 10 мм през 0,5 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 9 | Метчик от 1 до 6 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 10 | Флашка от 1 до 6 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 11 | Върток за метчик до 6 мм | бр. | 1.0 |  |  |
| 12 | Върток за флашка до 6 мм | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филтър Danfoss тип:023U1496 | бр. | 6.0 |  |  |
| 2 | Помпа морска вода за ГД тип: G-65/2/16-200 | бр. | 1.0 |  |  |
|  | Q=40m3/h ;P=25mH2O Хоризонтална.Габарити:1000/500/400мм |  |  |  |  |
| 3 | Помпа осушителна шнекова :Q=1.0 m3/h ;P=30mH2O | бр. | 1.0 |  |  |
| 4 | Помпа морска вода за охл. на дейтвуда вертикална двустепенна | бр. | 1.0 |  |  |
|  | -P= 40 mH2O Q=20m3/h |  |  |  |  |
| 5 | Помпа морска вода за охл. на провизионни компресори- | бр. | 1.0 |  |  |
|  | P=30 mH2O Q=20 m3/h |  |  |  |  |
| 6 | Хидравлични помпи-тампон за куплонг Rotex 84-60 производител Refimex | бр. | 2.0 |  |  |
| 7 | Хидравлични помпи-тампон за куплонг Rotex 28-38 производител Refimex | бр. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗАЯВКИ ЕЛМАТЕРИАЛИ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок за управление на възбуждането-LCC-114-8M;400V;N482 | бр. | 1.0 |  |  |
| 2 | Коректор на напрежение-КН-2230/400В;тегло-1.2кг.за СДГ | бр. | 1.0 |  |  |
| 3 | Автомати руски стандарт за ГРТ -10А | бр. | 4.0 |  |  |
| 4 | Автомати руски стандарт за ГРТ -25А | бр. | 4.0 |  |  |
| 5 | Автомати руски стандарт за ГРТ -50А | бр. | 4.0 |  |  |
| 6 | Автомати руски стандарт за ГРТ -100А | бр. | 4.0 |  |  |
| 7 | Плочи за печка-30х30см.-( по образец) | бр. | 2.0 |  |  |
| 8 | Мегер | бр. | 1.0 |  |  |
| 9 | Пили часовникарски комплект | бр. | 1.0 |  |  |
| 10 | Отвертки часовникарски комплект | бр. | 1.0 |  |  |
| 11 | Нагревател за бойлер -3KW (по образец) | бр. | 10.0 |  |  |
| 12 | Ел.лампи: |  |  |  |  |
| 13 | Е27;220V;60W-норм.балон | бр. | 100.0 |  |  |
| 14 | Е27;220V;60W-малък балон | бр. | 50.0 |  |  |
| 15 | Е27;220V; 60W-навигационни | бр. | 10.0 |  |  |
| 16 | Е27;220V;40W-навигационни | бр. | 10.0 |  |  |
| 17 | В22; 220V; 25W; L=50мм | бр. | 30.0 |  |  |
| 18 | Енергоспестяващи лампи - ЕЛМАРК: |  |  |  |  |
| 19 | Е27 220V/20W(4000K) L=<108mm | бр. | 50.0 |  |  |
| 20 | Е27 220V/24W(4000K) L=<130mm | бр. | 50.0 |  |  |
| 21 | Е27 220V/13W(4000K) L=<100mm | бр. | 30.0 |  |  |
| 22 | Е27 220V/40W(4000K) | бр. | 20.0 |  |  |
| 23 | Лампи за прожектор- Е40;220V;400W-RADIUM | бр. | 10.0 |  |  |
| 24 | Преносни лампи | бр. | 3.0 |  |  |
| 25 | Лампи луминисцентни 220 V 36 W | бр. | 25.0 |  |  |
| 26 | Лампи луминисцентни 220 V 18 W | бр. | 25.0 |  |  |
| 27 | Дросели за лампи луминисцентни 220 V 36 W | бр. | 10.0 |  |  |
| 28 | Дросели за лампи луминисцентни 220 V 18 W | бр. | 10.0 |  |  |
| 29 | Фасунги Е27 метални | бр. | 20.0 |  |  |
| 30 | Фасунги Е27 бакелит | бр. | 20.0 |  |  |
| 31 | Гамлен сух х 20 литра | л. | 20.0 |  |  |
| 32 | Контакт спрей | бр. | 2.0 |  |  |
| 33 | Бишоп | бр. | 3.0 |  |  |
| 34 | Контакт шуко открит единичен | бр. | 10.0 |  |  |
| 35 | Контакт шуко открит двоен | бр. | 6.0 |  |  |
| 36 | Щепсел шуко | бр. | 10.0 |  |  |
| 37 | Кабел винилинова изолаця 3 х 1,5 кв.мм | м | 50.0 |  |  |
| 38 | Кабел винилинова изолаця 3 х 2,5 кв.мм | м | 50.0 |  |  |
| 39 | Изолирбанд голям | бр. | 10.0 |  |  |
| 40 | Скоби тип свинска опашка 370x3,6 мм бели х 100 бр | пак. | 1.0 |  |  |
| 41 | Акумулатори тип 12V, 180 Ап;1200А/ЕN/ | бр. | 2.0 |  |  |
|  | **Общо:** | | | |  |
|  | **Непредвидени 10%:** | | | |  |
|  | **Общо всичко:** | | | |  |

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………….**

**Д О Г О В О Р**

**№ …………**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“**

Днес, ................. г. на основание чл. 112, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП, във връзка с Решение №………../………………….г. на Възложителя за определяне на изпълнител между:

**Възложителя -** ”**ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ- БАН**”, с адрес: гр.Варна, ул. „Първи май” № 40, БУЛСТАТ: 000080612, представлявано от ..................................., в качеството на Директор, наричан по - нататък за краткост – **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

**Изпълнителя -**.............................................................................................

със седалище и адрес на управление:.............................................................,

Ид. № по ЗДДС ................................, ЕИК ………………………................,

представлявано от ............................................, в качеството му на ……………….

се сключи настоящият договор за следното:

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши **Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“**, срещу възнаграждение и при условията на този Договор.

**Чл. 2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугата в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2 и 3] към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

**Чл. [3].** В срок до 7(седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3(три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

**СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** Договорът влиза в сила на от *датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ*  и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключването му.

**Чл. 5.** Срокът за Изпълнението на услугата е със срок за изпълнение до ....................................... календарни. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на акт за началото на ремонта и е до подписване на акт за завършване на ремонтните дейности.

**Чл. 6.** Мястото на изпълнение на Договора : в акваторията на РБългария в док на корабостроителен и/или кораборемонтен завод на Изпълнителя:..............................

**Чл. 7.** Свидетелството за годност на НИК „Академик“ е за акваторията на вътрешните морски води, териториалното море и ИИЗ на РБългария, с отдалеченост от убежище до 20 морски мили с валидност до 31.12. 2016г. и е изтекло към момента на подписване на договора (Свидетелство за годност, издадено от МА-Варна, 17 август 2016)

*Транспортирането на кораба до акваторията на Изпълнителя и обратно е за сметка на Възложителя/Изпълнителя.*

Въвеждането и извеждането до / от дока са задължения на Изпълнителя, и са за негова сметка.

**ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**Чл. 8.** **(1)** За предоставянето на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер до : ………….. (словом) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние - ………………. (словом) лв. без ДДС, съгласно попълнена/остойностена ремонтна ведомост и Цена за Непредвидени разходи, в размер на ............. (словом) лв., без ДДС, (наричана по-нататък „**Цената**“ или „Стойността на Договора“), съгласно [Ценовото предложение] на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

**(2)** В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (*ако е приложимо*), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(3)** Цената, посочена в ал. 1, е крайна. Единичните цени/стойности за отделните дейности , свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП .

**(4)** Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

**1.** посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

**2.** при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за наша сметка.

**3.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

**4.** Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на ремонтната ведомост.

**5.** Единичните цени в ремонтната ведомост включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

**(5)** Финансирането на настоящия договор е чрез отпусната целева бюджетна субсидия от Министерския съвет на Република България.

**Чл. 9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

**-**авансово плащане в размер на 30% от цената по договора, в срок от 5 работни дни от датата на сключване на договора и въз основа на представени: фактура и гаранция, покриваща целия размер на авансовото плащане, но без ДДС. Авансът се счита за върнат след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави документи (акт), че минимум 30 % от стойността по договора са изпълнени и са приети от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се възстановява чрез удръжки (една или повече) от дължимото към Изпълнителя окончателно плащане;

**-** Окончателното плащане – в срок до 30 дни от извършване на всички ремонтни работи, описани в Ремотна ведомост и подписан двустранно Акт за край на ремонта и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Инсититут по окенаология-БАН).

**Чл. 10.** **Отчитането/приемането на дейностите** предмет на поръчката въз основа на: -утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за край на ремонта и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за изпълнение на ремонтните работи.

- Завършена технология с всички необходими операции;

- Изпълнени ремонтни дейности в съответствие с всички действащи към момента на изпълнение норми за съответния вид работа съгласно действащато европейско и и национално законодателство;

- Качеството на извършваните ремонтни работи ще бъде наблюдавано от Класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция „Морска администрация”, като всеки етап от ремонта ще се счита за приет, ако е приет и от представителя на Класификационната организация .

- Изпълнени предписания, предявени от комисията назначена от Възложителя и специализираните контролни органи;

- Единичните цени, посочени в Ремонтната ведомост от ценовата оферта са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, материалите, Оборудването и др., освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

- В случай, че в единична цена от Ремонтната ведомост от ценовата оферта не са включени цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им допълнително и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.

- Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

- Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените количества;

- В случай, че за сметка на определен вид работа от Ремонтната ведомост ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Възложителя.

- Изпълнението на непредвидени работи\* ще става с издаване на Нараждания за промяна. Нарежданията за промяна ще се изготвят от Възложителя и трябва да бъдат добре обосновани; описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа; отделна ремонтна ведомост подписана от изпълнител и Възложител. Единичните цени ще бъдат тези от подписания договор. При необходимост от нова единична цена, се доказва с анализ одобрен от Възложителя. Непредвидени разходи, се усвояват само и единствено при необходимост от ремонт, след вдигане на кораба на док, съгласувани и обективирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Класификационната организация БКР и ИА „Морска администрация”, по съответния ред.

*\*Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Непредидени обстоятелства са установените при дефектация на корпуса на кораба, корабните системи,  машини и механизми дефекти, които не позволяват експлоатацията на съответната система или на кораба без да бъде извършен ремонт, скрити повреди, констатирани при ремонта. Тези обстоятелства се констатират с протокол, който се подписва от Възложителя и Изпълнителя, а когато касаят поднадзорки на класификационната организация системи и БКР*

**Чл. 11. (1)** Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: […………………………….]

BIC: […………………………….]

IBAN: […………………………….].

**(2)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл. 12.**(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите съответната дейност , заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

**ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА**

**Гаранция за изпълнение**

**Чл. 13.** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………)лева („**Гаранцията за изпълнение**“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора. Страните се съгласяват, че Сума в размер на [……… (…………………………), представляваща [40]% (четиридесет на сто) от Гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в Договора.

**Чл. 14. (1)** В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5(пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

**(2)** Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. [15] от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. [16] от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. [17] от Договора.

**Чл. 15.** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

Банка: […………………………….]

BIC: […………………………….]

IBAN: […………………………….].

**Чл. 16. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора , като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова .

**(2)** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 17. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица , издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора .

**(2)** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 18. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на услугата в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

**(2)** Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. [11] от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или на банката;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

**(3)** Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите .

**Чл. 19.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 20.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора 20 дни след подписване на договора;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 21.** В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 22.** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. [13] от Договора.

**Гаранция за авансово предоставени средства**

**Чл. 23. (1)** В срок до 5(пет) работни дни от подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на ……… (…………………………) лева.

**(2)** Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на Чл.[15 – 17].

**(3)** Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

**Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства**

**Чл. 24.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

**ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 25.** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

**Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

**Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от Договора;

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения ;

6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по [чл. 66, ал. 2](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788) и [11 ЗОП](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788).

8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава Да изпълни качествено и в уговорения срок възложените му дейности по извършване на ремонта, със собствени трудови и материални ресурси , съобразно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.Да осигури свободен достъп на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по всяко време за упражняване на контрол.

10. Да отстрани за своя сметка незабавно всички причинени недостатъци и грешки , констатирани по време на изпълнение на ремонта.

11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството на извършените ремонтни работи , считано от датата на издаване на моторния кораб и се задължава да спазва гаранционния срок.

**Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да изисква и да получи Услугата в уговорения срок , количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване, в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора;

4. да не приеме изпълнението в съответствие с уговореното в чл. [31] от Договора;

**Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да приеме работите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [46] от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение [и Гаранцията за авансово предоставени средства], съгласно клаузите на чл. [18/23] от Договора;

**Специални права и задължения на Страните**

**Чл. 29а.(1) Наблюдение:**

**1.**Цялата дейност по ремонта и докуването ще бъдат извършени под наблюдението на класификационната организация БКР и Изпълнителна агенция“Морска администрация“.

**2.**Възложителят определя като свои представители :

а) .................

б) ..............

в) ...................

Упълномощените представители ще наблюдават извършването по предмета на договора , качеството на извършваните ремонтни работи , както и да приемат приключените работи .

**3.**Изпълнителят е длъжен да подсигури на упълномощените представители на Възложителя свободен достъп по всяко време до всички помещения и райони на дейност, тестванията и до всички изпитания , които ще бъдат извършвани , както и да представи на тяхно разположение техническата документация и дава необходимата информация отнасяща се за ремонта .

**4.**Възложителят има право да остави на кораба по време на ремонта екипажа или част от него.

**(2)Гаранционни срокве и Гаранционно обслужване:**

1.Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените ремонтни работи и вложените от него материали и оборудване и съответствието им с техническите условия и Правилата на БКР и ИАМА, или съгласно друго писмено споразумение за срок от 12 календарни месеца от датата на подписване на Акта за край на ремонта.

Изпълнителя не носи отговорност за дефекти на/ или причинени от монтирано оборудване или материали , доставени от Възложителя , както и за дефекти, дължащи се на невниманието на екипажа при обслужването и подържането на машините и съоръженията , така и за такива , дължащи се на нормално износване.

При възникване на гарантийни задължения, Възложителя трябва да уведоми Изпълнителя своевременно, за да може последния да изпрати свой представител който да подпише рекламационния акт, ако е налице гарантийно задължение.Рекламираните дефекти следва да бъдат отстранени от изпълнителя в 7 дневен срок след предявяване на рекламацията изцяло със средства и материали , работна сила и за сметка на изпълнителя.Ако дефектите не бъдат отстранени от изпълнителя в горепосочения срок, възложителя има право сам да отстрани тези дефекти за сметка на изпълнителя, в който случай последният дължи връщане на средства изразходвани за отстраняване на съответния дефект.

Рекламациите за изпълнение на гарантийни задължения се предявяват в писмена форма.Достоверни констатации за дефекти , пораждащи гарантийни задължения на Изпълнителя са актове , протоколи и експертизи на Класификационни и специализирани сървейорски организации.

2.Гаранционното обслужване се осъществява съгласно предложения от Изпълнителя **План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост**

**(3) Допълнителни условия:**

**1.** Застраховката на кораба и екипажа за времето на докуване в плаващия док е задължение на Собственика .

**2.** Изпълнителят носи отговорност и следва да осигури застраховка на кораба до размера на фактическите щети и повреди, произлезли от неговите виновни действия върху кораба по време на докуването.Такава отговорност отпада , ако повредите и щетите са произлезли от страна на екипажа .

**3.** Цялата организация на противопожарната безопасност на борда на кораба е право и задължение на Възложителя.

Осигуряване на изискванията за ППО при извършване на докуването е задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен предварително да съгласува с Възложителя организацията на осъществяване на ППО при извършване на докуването на кораба .

**4.** Всички ремонтни работи на док ще бъдат извършвани съгласно Ремонтната ведомост и Правилата на Класификационната организация-БКР и ИАМА.

**ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 30.** Предаването на изпълнението на Услугата се документира с утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за край на ремонта и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за изпълнение на ремонтните работи.

**Чл. 31. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното / в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора .

**(2)** Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Акт за край на ремонта , подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. [5] от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им [или налагането на санкция, съгласно чл. [32 – 36] от Договора].

**САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 32.** При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% от Цената за всеки ден забава, но не повече от 5% от Стойността на Договора.

**Чл. 33.** При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност от ремонтната ведомост или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация и ремонтната ведомост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност , без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

**Чл. 34.** При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% от Стойността на Договора.

**Чл. 35.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

**Чл. 36.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

**ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 37.** (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

**(2)** Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 38.** **(1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

**(2)** За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 20 дни след подписване на договора;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение и ремонтната ведомост.

**Чл. 39.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време .

**Чл. 40.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**Чл. 41.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

**Чл. 42.** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

**ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Дефинирани понятия и тълкуване

**Чл. 43. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

**(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

**Чл. 44.** При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

**Чл. 45. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.]

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

**(3)** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

**(4)** Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея] физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

**Чл. 46.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

**Чл. 47.** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

**Чл. 48.** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

**Чл. 49. (1)** Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

**(2)** Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

**(3)** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.]

Нищожност на отделни клаузи

**Чл. 50.** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

**Чл. 51.** В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

**Чл. 52. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

**(4)** Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

**Чл. 53. (1)** Този Договор се сключва на български.

**(2)** Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители , са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

**Чл. 54.** Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

**Чл. 55.** За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

**Чл. 56.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

**Чл. 57.** Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра.

Приложения:

**Чл. 58.** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация ;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

1. Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни [↑](#footnote-ref-1)
2. За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.  
   За **възложителите:** **периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.** [↑](#footnote-ref-2)
3. *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-5)
6. Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-6)
7. Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.   
   Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.  
   Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.  
   Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или*** **годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.** [↑](#footnote-ref-7)
8. Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка [↑](#footnote-ref-8)
9. Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение. [↑](#footnote-ref-9)
10. Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. [↑](#footnote-ref-10)
11. По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. [↑](#footnote-ref-11)
12. Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: [↑](#footnote-ref-12)
13. Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. [↑](#footnote-ref-14)
15. По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. [↑](#footnote-ref-16)
17. Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-19)
20. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-20)
21. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-21)
22. В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. [↑](#footnote-ref-22)
23. Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. [↑](#footnote-ref-23)
24. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-24)
25. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-25)
26. ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*** [↑](#footnote-ref-26)
27. ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-27)
28. Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е** **възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. [↑](#footnote-ref-28)
29. ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-29)
30. ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-30)
31. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-31)
32. Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*** [↑](#footnote-ref-32)
33. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-33)
34. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-34)
35. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-35)
36. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-36)
37. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-37)
38. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години. [↑](#footnote-ref-38)
39. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години. [↑](#footnote-ref-39)
40. С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. [↑](#footnote-ref-40)
41. За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. [↑](#footnote-ref-41)
42. Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; [↑](#footnote-ref-42)
43. Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. [↑](#footnote-ref-43)
44. Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. [↑](#footnote-ref-44)
45. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-45)
46. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-46)
47. При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.* [↑](#footnote-ref-47)
48. В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-48)